	


	Remarques générales

· Le calculateur ABS incorpore une fonction d'autodiagnostic.

· La lampe témoin ABS s'allume s'il y a une panne dans le circuit.

· Sauf Astra 1996→: On peut accéder aux codes de défaut en branchant un lecteur de codes de défaut approprié sur la prise diagnostic générale ou grâce à la lampe témoin ABS Fig.1.

· Astra 1996→: On peut accéder aux codes de défaut en branchant un lecteur de codes de défaut approprié sur la prise diagnostic générale Fig.2.

· Pour connaître l'emplacement de la (des) prise(s) diagnostic, se reporter à la partie "Localisation des composants".

Fig.1   Fig.2   


	

	


	Lecture des codes de défaut - Sauf Astra 1996→

· Vérifier que le contact est coupé.

· Shunter les bornes A et K de la prise diagnostic générale Fig.1.

· Mettre le contact.

· La lampe témoin doit se mettre à clignoter.

· La première série de clignotements courts indique le premier chiffre du code de défaut Fig.3.A.

· La deuxième série de clignotements courts indique le deuxième chiffre du code de défaut Fig.3.D.

· Il y a une pause courte entre deux clignotements Fig.3.B.

· Il y a une pause moyenne entre deux séries de clignotements Fig.3.C.

· Il y a une pause longue entre deux codes de défaut Fig.3.E.

· Par exemple : Affichage du code 25 Fig.3.

· Compter les clignotements de la lampe témoin. Comparer avec les codes de défaut du tableau.

· Couper le contact.

· Enlever le câble volant.

Fig.3   
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Lecture des codes de défaut - Astra 1996→

· On peut accéder aux codes de défaut en branchant un lecteur de codes de défaut approprié sur la prise diagnostic générale Fig.2.

Effacement des codes de défaut

· Vérifier que le contact est coupé.

· Mettre puis couper le contact 20 fois.

· Les codes de défaut sont effacés.

	Identification des codes de défaut

Code de défaut
Localisation du défaut
16
Electrovanne, avant gauche
17
Electrovanne, avant droite
18
Electrovanne, arrière
19
Relais du système - circuit
25
Dents de la couronne abîmées
35
Relais de la moto-pompe - circuit
37
Contacteur de position de pédale de frein - circuit
39
Capteur de vitesse de roue, avant gauche - signal incorrect
41
Capteur de vitesse de roue, avant gauche - circuit
42
Capteur de vitesse de roue, avant droite - signal incorrect
43
Capteur de vitesse de roue, avant droite - circuit
44
Capteur de vitesse de roue, arrière gauche - signal incorrect
45
Capteur de vitesse de roue, arrière gauche - circuit
46
Capteur de vitesse de roue, arrière droite - signal incorrect
47
Capteur de vitesse de roue, arrière droite - circuit
48
Tension d'alimentation trop basse
55
Calculateur ABS - panne
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Lampe témoin ABS

Ordre correct de fonctionnement

· Mettre le contact.

· Le témoin s'allume.

· Le témoin s'éteint au bout de 4 secondes environ.

Procédures générales de test

 

N.B. : S'assurer que l'on utilise bien des pointes de touche appropriées pour éviter d'endommager les bornes du connecteur de faisceau du calculateur ABS. 

 

Circuit de la lampe témoin ABS

Contrôle - Fig.4

· Mettre le contact.

· Vérifier que la lampe témoin s'allume.

· Sinon : Couper le contact.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Débrancher le connecteur à 4 broches du calculateur ABS.

· Relier la borne 4 du connecteur de faisceau à 4 broches à la masse.

· Mettre le contact.

· Vérifier que la lampe témoin s'allume.

· Sinon : Couper le contact.

· Contrôler le câblage, le fusible et l'ampoule.

Fig.4  
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	Capteurs de vitesse de roue

Conditions préalables

· Vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu dans les roulements des roues. Régler ou remplacer si nécessaire.

· Vérifier que les capteurs de vitesse de roue sont solidement attachés.

· Contrôler visuellement la propreté et le bon état des couronnes dentées des capteurs de vitesse de roue.

Contrôle de l'entrefer - Fig.5

DONNEES TECHNIQUES
Entrefer
Avant
0,2-1,5 mm
Arrière
0,5-1,5 mm
Couple de serrage
Avant
8 Nm
Arrière
15 Nm
 

N.B. : On ne peut pas contrôler l'entrefer sur les capteurs de vitesse de roue (intégrés au roulement de roue). 

 

· Positionner une des dents de la couronne en face du capteur de vitesse de roue.

· Contrôler l'entrefer du capteur de vitesse de roue.

· Sauf 4 roues motrices arrière : Les entrefers des capteurs de vitesse de roue ne sont pas réglables.

· S'il y a eu dépose ou remplacement : Serrer au couple prescrit.

Fig.5   
Réglage - 4 roues motrices, arrière - Fig.5

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue.

· Déposer le capteur de vitesse de roue.

· Insérer ou déposer des rondelles si nécessaire.

· Reposer le capteur de vitesse de roue.

· Serrer au couple prescrit.

Contrôle de la résistance - avant - Fig.6 et Fig.7

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Résistance
4 et 5
Gauche
800-1700 Ω
20 et 21
Droite
800-1700 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Contrôler la résistance entre les bornes du connecteur de faisceau Fig.6.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de vitesse de roue Fig.7.

· Si la résistance est celle prescrite : Contrôler le câblage.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.

Fig.6   Fig.7   
Contrôle de la résistance - arrière - Fig.6 et Fig.7

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Résistance
9 et 10
Gauche
800-1700 Ω
6 et 18
Droite
800-1700 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Contrôler la résistance entre les bornes du connecteur de faisceau Fig.6.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de vitesse de roue Fig.7.

· Si la résistance est celle prescrite : Contrôler le câblage.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.

Contrôle de la tension - avant - Fig.8 et Fig.9

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Tension
4 et 5
Gauche
30 mV ∿ min.
20 et 21
Droite
30 mV ∿ min.
· Vérifier que le contact est coupé.

· Soulever le véhicule.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Mettre le voltmètre en position courant alternatif.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau Fig.8.

· Si la tension n'est pas celle prescrite :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler la tension entre les bornes du capteur de vitesse de roue Fig.9.

· Si la tension est celle prescrite : Contrôler le câblage.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.

Fig.8   Fig.9   
Contrôle de la tension - arrière - Fig.8 et Fig.9

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Tension
9 et 10
Gauche
30 mV ∿ min.
6 et 18
Droite
30 mV ∿ min.
· Vérifier que le contact est coupé.

· Soulever le véhicule.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Mettre le voltmètre en position courant alternatif.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau Fig.8.

· Si la tension n'est pas celle prescrite :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler la tension entre les bornes du capteur de vitesse de roue Fig.9.

· Si la tension est celle prescrite : Contrôler le câblage.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.

Contrôle du signal à l'oscilloscope - avant - Fig.10

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Tension
4 et 5
Gauche
30 mV ∿ min.
20 et 21
Droite
30 mV ∿ min.
· Vérifier que le contact est coupé.

· Soulever le véhicule.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Brancher l'oscilloscope entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler le signal à l'oscilloscope et la tension du capteur de vitesse de roue.

· Si le signal à l'oscilloscope ou la tension ne correspondent pas aux valeurs prescrites :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler le signal à l'oscilloscope et la tension entre les bornes du capteur de vitesse de roue.

· Si le signal à l'oscilloscope et la tension correspondent aux valeurs prescrites : Contrôler le câblage.

· Si le signal à l'oscilloscope ou la tension ne correspondent pas aux valeurs prescrites : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.

Fig.10   
Contrôle du signal à l'oscilloscope - arrière - Fig.10

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Capteur de vitesse de roue
Tension
9 et 10
Gauche
30 mV ∿ min.
6 et 18
Droite
30 mV ∿ min.
· Vérifier que le contact est coupé.

· Soulever le véhicule.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Brancher l'oscilloscope entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler le signal à l'oscilloscope et la tension du capteur de vitesse de roue.

· Si le signal à l'oscilloscope ou la tension ne correspondent pas aux valeurs prescrites :

· Débrancher le connecteur du capteur de vitesse de roue concerné.

· Faire tourner la roue à environ 60 tr/mn.

· Contrôler le signal à l'oscilloscope et la tension entre les bornes du capteur de vitesse de roue.

· Si le signal à l'oscilloscope et la tension correspondent aux valeurs prescrites : Contrôler le câblage.

· Si le signal à l'oscilloscope ou la tension ne correspondent pas aux valeurs prescrites : Le capteur de vitesse de roue est probablement défectueux.

· Effectuer ce contrôle pour l'autre capteur de vitesse de roue.
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Relais

 

N.B. : Les relais se trouvent dans le calculateur ABS et ne peuvent pas être déposés. 

 

