Exercice 19 p 63 :
1/ I = I0 x 10(L/10). 
     I = 10-12 x 10(55/10)
     I = 3,16 x 10-7 W/m²

2/ La surface du cercle est de 3,14cm². Nous savons que l'intensité sonore est de 3,16 x 10-7 W/m².
	Puissance en W
	3,16 x 10-7
	X

	Surface en m²
	1
	3,14 x 10-4


x = 3,16 x 10-7 x 3,14 x 10-4
x= 9,52 x 10-6
Rendement = x / puissance fournie
Rendement = 9,52 x 10-6 / 6.5 x 10-2
Rendement = 1,46 x 10-6

3/ I2 = I0 x 10(L/10)
    I2 = 10-12 x 10(43/10)
    I2 = 2 x 10-8 W/m²

Exercice 21 p 63 :

1/ I = P/S
    I = 0,3 x 10-3
    I = 6 x 10-5

2/ L = 10log(6 x 105 / 10-12)
   L = 77,78dB

3/ Itransmise = Iincendente - (coefficient absorbtion x Iincendente)
Béton : Itransmise = 77,78 - (0.04 x 77,78) = 74,67dB
Liège : Itransmise = 77,78 - (0.2 x 77,78) = 62,214dB
Rideaux lourds : Itransmise = 77.78 - (0.4 x 77.78) = 46.668dB

Aucun ne permettrait de passer sous les 40dB de l'autre côté du mur.

Exercice 23 p 63 :

1/ à 1000Hz, le seuil d'audibilité est de 0dB et de douleur est de 120dB.
2/ Non, il ne sera pas audible.
3/ L = 10log(4 x 10-8 / 10-12) = 46.02dB.
La machine est audible à partir de 100Hz.





Exercice 24 p 64 :

0dB : Peff = 20 x 10(0/10) = 20Pa.
120dB : Peff = 20 x 10(120/10) = 2 x 1013 Pa.
60dB : Peff = 20 x 10(60/10) = 2 x 107 Pa.

2/ Les valeurs sont plus élevés que la pression atmosphérique pour 60dB et 120dB.

