TD - Transmission de puissance
Réducteur pour moteur triphasé (engrenages, vis-écrou, courroie)
Un moteur électrique asynchrone triphasé (Pel = 2500W) tourne à la vitesse
Nm = N1= 3500 tr/min et entraîne une vis sans fin (1).
Le mouvement de rotation de la vis sans fin (1) est transmis à l’arbre de sortie de la poulie (8) par la chaîne cinématique composée de 3 sous-ensembles A, B et C :
A : Un engrenage roue et vis sans fin (1) et (2)
B : Un train d’engrenages parallèles (3), (4), (5), (6)
C : Un ensemble poulies-courroie (7) et (8)
[bookmark: _GoBack]On donne le schéma cinématique et les caractéristiques des différents éléments de la chaîne cinématique de transmission de mouvement :
[image: Macintosh SSD:Users:tomduf:Desktop:Capture d’écran 2014-01-08 à 22.05.17.jpg]Les caractéristiques des différents éléments sont :
[image: Macintosh SSD:Users:tomduf:Desktop:Capture d’écran 2014-01-08 à 22.05.54.jpg]
Question : Calculez et complétez les valeurs manquantes dans le synoptique de la chaîne d’énergie ci-dessus. Justifiez tous les calculs.
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