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	Représenter l’équation logique suivante en diagramme en échelle (LADDER) :				


	1pt

	1. Soit le diagramme électrique d’un montage de va et vient suivant :
a. Expliquer le fonctionnement du diagramme
b. Ecrire ses équations logiques. 
c. Traduire celui-ci en diagramme LADDER
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Figure 1
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	2. Soit le graphe suivantDe quel type de temporisation s’agit-il ? 
« A » : représente la condition de ligne.
« KA » : représente la sortie.
3. Ecrire le petit programme qui traduit le fonctionnement de cette temporisation


Figure 2

	2pt

	4. Compléter le diagramme électrique suivant pour une utilisation comme démarreur étoile triangle
Ajouter les symboles pour chaque élément du diagramme de la figure 3

	2pts

	5. On veut raccorder le démarreur à un API.
Compléter le branchement des entrées sorties dans la figure 4.
6. Etablir le programme LADDER correspondant, en utilisant les symboles pour chaque composant.



Figure 4
	




	Figure 3
	4pts

	
	

	7. Les fins de course «ao» et «a1» détectent respectivement l’entrée et la sortie de la tige du vérin. 
a. Etablir le tableau des entrées et de sorties 
b. Etablir le grafcet niveau 2 qui traduit le fonctionnement de l’automatisme (fig5).
Le système effectue 4 cycles avant de s’arrêter.
	

	

                                    Figure 5
	4pt

	8. 
	
	

	9. Soit le grafcet suivant

Expliquer brièvement le fonctionnement du grafcet
Ecrire les équations des transitions, étapes et actions
Ecrire le programme ladder correspondant




	

	4pts

	10. On souhaite gérer le mode de fonctionnement d'un carrefour routier à l'aide d'un grafcet. Le carrefour est composé de deux voies qui se coupent. 

	2pts

	Les feux 1 et 2 restent rouges pendant 8 secondes
Les feux 1 et 2 restent oranges pendant 2 secondes
Les feux 1 et 2 restent verts pendant 5 secondes
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