IPV4 de classe C
On prend 192.168.0.0/29
32-29=3
Comment on a 3 bits pour les postes
2^3-2=6
On va utiliser 192.168.0.1…… .6 (.7 broadcast)
168 bits 
Une addresse routable commence par 001 (2000 et 3000)
On utilise 61bits, sur 64 on peut donc utiliser 2^3 sous réseaux
FAI 2001 :AB00 :80FF :0010 ::/61 
Pour celui du bas : 2001 :AB00 :80FF :0011 ::64
A gauche : 2001 :AB00 :80FF :0013
A droite : 2001 :AB00 :80FF :0012 ::/64
Première adresse : 2001 :AB00 :80FF :0012 :: 1/64
On a mis le numéro de port dans l’adresse :
Adresse du serveur web :2001 :0 :0 :1 ::80/64
Serveur mail : 2001 :0 :0 :1 ::25/64
Serveur DNS public : 2001 :0 :0 :1 ::53/64

Mettre les adresses en link local ? 
Equivalence :
IPV6 IPV4
Link Local : APIPA
Site local : adresse privée RFC 1918 (documents publics qui sont publiés pour l’évolution d’un protocole)
Lien glocal: adresse Routable
RFC à apprendre : 950 et 1978

Pour FE80 ::1/64 pour toutes les adresses (on est en local, c’est comme la passerelle par default).

Pour le serveur web : FE80 ::80/64
Masque : 255.255.255.248

Packet Tracer :
Pour afficher les ports tout le temps : option->preferences->always show port label
Sauvergarde : do wr
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