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90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L 180L | 200L | 2258 | 225M
A 12 125 140 140 160 190 216 216 254 254 279 318 356 356
B 90 100 100 125 140 140 140 178 210 254 279 305 286 31
[ 45 50 56 56 63 70 89 89 108 108 121 133 149 149
D* 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42 48 55 60 60
d M5 M6 M8 M8 M10 [ M10 | M12 | M12 | M16 | M16 M16 M16 | M16 M16
E* 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110 110 110 140 140
Fa 9.5 1.5 1.5 1.5 14 14 14 14 18 18 18 18 185 185
Fb M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 | M10
f 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12 14 16 18 18
[] Kil 155 20 20 24 24 33 3 37 37 425 49 53 53
H 7 80 920 90 100 112 132 132 160 160 180 200 225 225
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1 7 10 10 10 12 12 12 12 145 145 15 185 18 18
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Ma 130 165 165 165 215 215 265 265 300 300 300 350 400 400
Mb 85 100 115 115 130 130 165 165
Na 110 130 130 130 180 180 230 230 250 250 250 300 350 350
Nb 70 80 95 95 115 115 130 130
Oa 35 35 35 35 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Ob 25 3 3 3 35 35 35 35
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Série BA : Moteurs-frein asynchrones triphasés a ventilation interne - Frein CAT
L Déblocage manuel - Protection standard en IP54
Série BAE : Moteurs-frein asynchrones triphasés avec codeur intégré, ventilation interne
Alimentation séparée du frein en CAT - Déblocage manuel
Autres versions sur demande
PourlasérieBA: - Version PV :  Pour des démarrages et améis progressifs.
“Version F:  Double disque frein et couples de freinage élevés
“VersionSV:  Avec double veniation radiale forcée.
Pour la série BAE : - Version SAE - Idem série BAE mais sans frein.
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MOTEURS ELECTRIQUES
Nous proposons une large gamme de moteurs électriques :

• Série M :



Moteurs asynchrones triphasés (Caractéristiques et dimensions ci-après)

• Série DP :



Moteurs asynchrones triphasés à double polarité. (Données sur demande)

• Série MM :



Moteurs asynchrones monophasés. (Données sur demande)

• Séries MDA/MDC :Moteurs asynchrones monophasés avec disjoncteur ampérométrique ou centrifuge.(Données sur demande)

MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Série M
Légende :
V :



Vitesse (t/mn)




Cosϕ : Facteur de puissance




Is :



Intensité de démarrage (A)

J :



Moment d’inertie (kgm2x10-3)




Cn :



Couple nominal (Nm)




In :



Intensité nominale (A) - 400V

η :



Rendement




Cs :



Couple de démarrage (Nm)




Cmax : Couple maximal (Nm)

R :



Rapport au démarrage

2 POLES - 3000 t/mn
IP55 - 50Hz - BOBINAGE MULTITENSION
230/400/50± 10% ou 255/440/60± 10% V



4 POLES - 1500 t/mn
IP55 - 50Hz - BOBINAGE MULTITENSION
230/400/50± 10% ou 255/440/60± 10% V
Type



Puissance



V



J



η CosIn



Cn



R



RmaxType



Puissance



V



J



η CosIn



Cn



R



Rmax
kW



cvt/mn kgm2 %



ϕ A



Nm CsIs Cmax



kWcv



t/mn kgm2 %



ϕ A



Nm CsIs Cmax
x10-3



CnIn



Cn



x10-3



CnIn



Cn
M50L2



0.06 0.08 2740




0.348 0.78 0.25 0.25 3.2 2.6




3.4




M50L4



0.04 0.06 1340




0.3




35 0.62 0.32 0.32.3 1.7




2.1

M56a2



0.09 0.12 2830 0.074 52 0.66 0.42 0.31 4.1 3.73.9




M56b4



0.09 0.12 1380 0.167 57 0.63 0.45 0.66 2.8 2.8




3

M56b2



0.13 0.18 2720 0.074 55 0.76 0.46 0.46 3.3 3.32.7




M63a4



0.13 0.18 1390 0.285 52 0.62 0.64 0.90 2.93




3

M56c2



0.18 0.25 2760 0.074 57 0.60 0.81 0.65 3.8 3.1




4




M63b4



0.18 0.25 1400 0.318 60 0.62 0.80 1.29




32.7




3.1

M63a2



0.18 0.25 28200.12




57 0.70 0.71 0.66 3.2 3.63.8




M63m4



0.26 0.35 1400 0.318 60 0.60 1.2 1.78




32.9




3.2

M63b2



0.26 0.35 2860 0.175 71 0.74 0.74 0.88 3.2 4.93.6




M71a4



0.26 0.35 1400 0.673 65 0.68 0.85 2.62.7 4.3




3

M71a2



0.37 0.50 28800.29




67 0.71.2




1.13.4 4.8




3.8




M71b4



0.37 0.50 14000.69




67 0.70 1.2 2.56 2.54




2.8

M71b2



0.56 0.75 2890 0.363 70 0.64 1.91.8




45.6




4.3




M80a4



0.56 0.75 14101.59




68 0.76 1.73.8




2.3 3.92.5

M71c2



0.75




12890




0.5876 0.73




2




2.53.9 6.1




4.5




M80b4



0.75




11420




2.0974 0.76




2




5




2.5 4.72.8

M80a2



0.75




12800 0.565 70 0.87




2




2.63.1 4.6




3.4




M80c4



1.11.5 1400




3.0873 0.80




3




7.72.7 4.6




3

M80b2



1.11.5 2840 0.857 70 0.84




3




3.73.7 5.7




4




M90s4



1.11.5 1400




1.7370 0.80 3.2




7.52.3 4.2




3.2

M90s2



1.5




22800 0.958 74 0.86 3.9




5.22.9




5




3.2




M90L4



1.5




21400




2.3672 0.78 4.2




10




2.24




2.3

M90L2



2.2




32860 0.135 76 0.82 5.4




7.54.1 6.6




4.4




M90Lm4



1.92.5 1400




2.5776 0.80 4.8 12.5 2.5 1.3




2.8

M100a2



3




42860 0.246 78 0.88 7.2




11




2.6 5.62.9




M100a4



2.2




41430




3.9075 0.77 5.9 14.9 2.4




5




2.5

M100b2



4




5.5 2860 0.284 78 0.80 8.2 13.7 2.8 6.32.9




M100b4



4




5.5 14405.35




81 0.79 7.2 20.4 2.7 5.62.9

M112a2



4




5.5 2920 0.429 79 0.79 9.9 13.5 2.8 6.2




3




M112a4



4




5.5 14308.49




81 0.83 9.3 27.2 2.76




2.9

M112b2



5.57.5 2920 0.547 79 0.80 10.5 16.7 2.6 7.3




3




M112b4



5.57.5 1400




12.680 0.85




1135.5 1.8 4.3




2

M132s2



5.57.5 2870




9.2675 0.87 12.8 18.5 1.9 4.4




2.4




M132s4



5.57.5 1440




19.382 0.80 13.5 37.6 2.3 4.6




2.7

M132L2



7.5




10 292011.7




86 0.8317




25




2




5




2.5




M132L4



7.510 1440




26.986 0.80




1649.3 3.3




6




3.4

M132Lm2 9.3 12.5 290011.7




86 0.8520




31




2




4




2.7




M132Lm4 9.3 12.5 145029.5




84 0.77 21.5 61.5 3.4 5.83.6

M160s2



11




15 2900




31




84 0.8224




36




2




6




2.9




M160s4



11




15 145062.5




86 0.8024




71




25.5




2.1

M160sm215




20 2930




36




87 0.9




28




49




47.8




4.3




M160L4



15




20 1460




75




89 0.8131




98




2.86




3

M160L2



18.725 2970




41




90 0.8245




61




4.9 7.2




3




Sous réserve de modifications.

Sous réserve de modifications.

6 POLES - 1000 t/mn



8 POLES - 750 t/mn
IP55 - 50Hz - BOBINAGE MULTITENSION



IP55 - 50Hz - BOBINAGE MULTITENSION
230/400/50± 10% ou 255/440/60± 10% V



230/400/50± 10% ou 255/440/60± 10% V
Type



Puissance



V



J



η CosIn



Cn



R



RmaxType



Puissance



V



J



η CosIn



Cn



R



Rmax
kW



cvt/mn kgm2 %



ϕ A



Nm CsIs Cmax



kWcv



t/mn kgm2 %



ϕ A



Nm CsIs Cmax
x10-3



CnIn



Cn



x10-3



CnIn



Cn
M63a6



0.09 0.12 8200.187 46 0.68 0.48 1.05 1.3 1.6




1.5




M63a8



0.06 0.08 6000.238 48 0.65 0.40 0.97 1.6 1.5




1.8

M63b6



0.12 0.17 8800.238 52 0.65 0.6 1.34




22.1




2.1




M71a8



0.09 0.12 6900.711 48 0.61 0.63 1.55 2.1




2




2

M71a6



0.18 0.25 9000.711 58 0.65 0.7 1.98




22.6




2




M71b8



0.12 0.17 7000.871 45 0.59 0.96 1.78 2.6




2




2.8

M71b6



0.26 0.35 9000.822 58 0.60 1.1 2.76 2.4 2.8




2.4




M80a8



0.18 0.25 670




1.5950 0.62 0.92 2.68 1.4 1.8




1.5

M80a6



0.37 0.50 920




1.5967 0.70 1.1




3.9




22.7




2.1




M80b8



0.26 0.35 690




2.0957 0.61 1.2 3.54 1.8 2.3




2

M80b6



0.56 0.75 920




2.0965 0.69




2




5.62.6 3.6




2.7




M90s8



0.37 0.50 690




2.4958 0.60 1.8




5.2




22.5




2.2

M90s6



0.75




1




930




2.4964 0.66 2.6




7.62.3 3.6




2.5




M90L8



0.56 0.75 690




3.4262 0.60 2.3 7.57 2.1 2.7




2.3

M90L6



1.11.5




920




3.4270 0.72 3.3 11.5 2.1 3.6




2.2




M100a8



0.75




1




690




7.0968 0.69 2.6 10.2 1.4 2.8




1.6

M100a6



1.5




2




920




7.0972 0.77 4.2




16




1.7 3.21.8




M100b8



1.11.5




690




9.4768 0.66 4.1 15.8 1.5 2.4




1.7

M100b6



1.87 2.5940




9.4770 0.72 5.5 19.2 1.8 3.4




2




M112a8



1.5




2




660




14.766 0.77 4.5 22.5 1.2 2.3




1.5

M112a6



2.2




3




940




8.4976 0.73




722.9 2.2 4.1




2.4




M132s8



2.2




3




690




20.372 0.70 6.8 31.4 1.2




3




1.6

M132s6



3




4




950




20.377 0.73




830.5 1.6 4.1




1.8




M132L8



3




4




700




26.973 0.70 8.7 41.7 1.3 3.4




1.5

M132L6



4




5.5950




26.981 0.77 9.4




40




3.7 4.8




2




M160s8



4




5.5715




82




80 0.7211




53




1.8 4.5




2

M132Lm6 5.57.5




940




35




80 0.8213




57




1.8 2.2




2




M160sm8 5.57.5




720




94




81 0.7314




73




1.9 4.7




2

M160s6



7.5




10940




87




84 0.8416




75




25.3




2.3




M160L8



7.510




720




11282 0.74




19101




24.4




2.2

M160L6



11




15965




11286 0.82




24106




2.2 5.52.5




Sous réserve de modifications

Sous réserve de modifications.

Tel : 01.45.43.38.65 - Fax : 01.45.45.76.97
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MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Série M
Bride B3
Taille



Dimensions en mm
A



B



C



D



E



F



G



G1



H



I



L



L1



L2



M



N



O



P



Q



R



U



U1



K



X



Y



Z
56



90




71




36




9




2030 166 110




56162 187 167




54




92




92




115




M4




3458




90




108




6




11




110 110

63



10080




4011




2325 178 125




63175 216 193




61




92




92




138




M5




3458 105




120




7




12




115 123

71



11290




4514




3025 195 139




71192 245 215




71




92




92




138




M5




4052 108




136




7




12




124 138

80



125 10050




1940




30 221 15780




218 275 23575




108 108168




M548




60 125154




9.517.5




141 156

90S



140 10056




2450




33 236 17790




233 300 25085




108 108168




M548




60 130174




9.517.5




146 176

90L



140 12556




2450




33 236 17790




233 325 27585




108 108194




M548




60 155174




9.517.5




146 176

100



160 14063




2860




40 257 196 100 253 365 30595




108 108210




M648




60 175192




11.221.2




157 194

112



190 14070




2860




45 281 220 112 282 385 32599




108 108224




M648




60 175226




11.221.2




169 220

132S216 140




8938




8050 327 260 132 325 460 380 117 122 122




241




M861




61 180260




11.221.2




195 256

132L216 178




8938




8050 327 260 132 325 490 410 117 122 122




280




M861




61 218260




11.221.2




195 256

160S254 210 108 42 110 90 392 315 160 390 600 490 136 185 172




330M10




8686 260




318




13




23




232 310

160L254 254 108 42 110 90 392 315 160 390 644 534 136 185 172




374M10




8686 304




318




13




23




232 310

Sous réserve de modifications.

Bride B5
Taille



Dimensions en mm
A



B



C



D



E



F



G



I



L



L1



L2



M



N



P



Q



R



S



Y



Z
56



80




100




120




9




20




30




7




170




187




167




54




92




92




3




34




58




9




110




110

63



95




115




140




11




23




25




10




185




216




193




61




92




92




3




34




58




10




115




123

71



110




130




160




14




30




25




10




204




245




215




71




92




92




3.5




40




52




10




124




138

80



130




165




200




19




40




30




12




241




275




235




75




108




108




3.5




48




60




10




141




156

90S



130




165




200




24




50




33




12




246




300




250




85




108




108




3.5




48




60




10




146




176

90L



130




165




200




24




50




33




12




246




325




275




85




108




108




3.5




48




60




10




146




176

100



180




215




250




28




60




40




14.5




282




365




305




95




108




108




4




48




60




15




157




194

112



180




215




250




28




60




45




14.5




295




385




325




99




108




108




4




48




60




15




170




220

132S



230




265




300




38




80




50




14.5




345




460




380




117




122




122




4




61




61




18




195




256

132L



230




265




300




38




80




50




14.5




345




490




410




117




122




122




4




61




61




18




195




256

160S



250




300




350




42




110




90




18.5




407




600




490




136




185




172




5




86




86




14




232




310

160L



250




300




350




42




110




90




18.5




407




644




534




136




185




172




5




86




86




14




232




310

Sous réserve de modifications.

Bride B14
Taille



Dimensions en mm
A



B



C



D



E



F



G



I



L



L1



L2



M



N



P



Q



R



S



Y



Z
50L



50




65




80




9




20




25




M5




128




163




143




45




64




64




2




32




32




7




80




98

56



50




65




80




9




20




30




M5




165




187




167




54




92




92




2




34




58




8.5




110




110

63



60




75




90




11




23




25




M5




176




216




193




61




92




92




2




34




58




9




115




123

71



70




85




105




14




30




25




M6




192




245




215




71




92




92




2.5




40




52




12




124




138

80



80




100




120




19




40




30




M6




218




275




235




75




108




108




3




48




60




12




141




156

90S



95




115




140




24




50




33




M8




233




300




250




85




108




108




3




48




60




15




146




176

90L



95




115




140




24




50




33




M8




233




325




275




85




108




108




3




48




60




15




146




176

100



110




130




160




28




60




40




M8




253




365




305




95




108




108




3.5




48




60




16.5




157




194

112



110




130




160




28




60




45




M8




278




385




325




99




108




108




3.5




48




60




16.5




170




220

132S



130




165




200




38




80




50




M10




323




460




380




117




122




122




3.5




61




61




18




195




256

132L



130




165




200




38




80




50




M10




323




490




410




117




122




122




3.5




61




61




18




195




256

160S



180




215




252




42




110




90




M12




387




600




490




136




185




172




4




86




86




18




232




310

160L



180




215




252




42




110




90




M12




387




644




534




136




185




172




4




86




86




18




232




310

Sous réserve de modifications.

Tel : 01.45.43.38.65 - Fax : 01.45.45.76.97
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Dimensions Tailles

en mm il 80 908 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L 180L | 200L | 2258 | 225M

A 12 125 140 140 160 190 216 216 254 254 279 318 356 356
B 90 100 100 125 140 140 140 178 210 254 279 305 286 31
[ 45 50 56 56 63 70 89 89 108 108 121 133 149 149
D* 14 19 24 24 28 28 38 38 42 42 48 55 60 60
d M5 M6 M8 M8 M10 [ M10 | M12 | M12 | M16 | M16 M16 M16 | M16 M16
E* 30 40 50 50 60 60 80 80 110 110 110 110 140 140
Fa 9.5 1.5 1.5 1.5 14 14 14 14 18 18 18 18 185 185
Fb M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 | M10
f 5 6 8 8 8 8 10 10 12 12 14 16 18 18
[] Kil 155 20 20 24 24 33 3 37 37 425 49 53 53
H 7 80 920 90 100 112 132 132 160 160 180 200 225 225
h 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 1 "
1 7 10 10 10 12 12 12 12 145 145 15 185 18 18
K 105 14 14 14 16 16 22 22 24 24 24 30 33 33
L 148 162 171 196 217 229
L1 184 194 207 232 254 262 294 339 373 395 420 446 452 4645
Ma 130 165 165 165 215 215 265 265 300 300 300 350 400 400
Mb 85 100 115 115 130 130 165 165
Na 110 130 130 130 180 180 230 230 250 250 250 300 350 350
Nb 70 80 95 95 115 115 130 130
Oa 35 35 35 35 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Ob 25 3 3 3 35 35 35 35






