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Patrick Adam
2115  Ravel

Drummondville, Québec

J2B 0A1
sSoumission pour Garage 32X40s
Dalle de béton 30 MPa 
● Dalle de béton flottante.  1280 pi.ca

● Dalle de béton de 6" renforcie avec treillis 6x6.

● Semelle de contour de 10" d'épaisseur X 24" de large pour le contour + 2 barres d'armature.

● 1 cuve de garage au centre. (Connexion en sus.)

● Excavation de +/- 1 pieds selon terrain, remblai de sable.

● Compaction du sol.

● Isolant rigide haute densité C-300 de 2" sous la dalle.

● Ramasser terre d'excavation inclus.
Mur extérieur de 12 pieds (De l'extérieur vers l'intérieur)

● Latte 1"X3" @ 16"
● Pare air scellé avec ruban 3M
● Aspenite 7/16"
● Structure en 2"X6" @ 16" c/c
● Linteau approprié au dessus de chaque ouvertures.

Toiture (De l'extérieur vers l'intérieur)
● Modèle de toiture 2 versants avec pente 8/12 extérieur et 5/12 int. 

● Bardeau d'asphalte BP ou Iko (garanti 30 ans)

● 1 évent de toit. (Type Maximum)

● Membrane auto-collante sur 3 pieds.

● Toiture en OSB 15/32".

● Chevron pré usinée de type cathédrale aux 24 pouces c/c. 
● Débord de toit 12"
● Fascia simple 6"
Porte et fenêtre
● 1 porte de 34" isolé + fenêtre à guillotine + poigné + barrure. (PVC blanc extérieur et intérieur) (Soufflage de porte 81/2")

● 1 fenêtre à manivelle 34"X54" + argon. (PVC extérieur blanc et intérieur blanc) (Soufflage de 81/2")

● 1 fenêtre à manivelle 34"X70" + argon. (PVC extérieur blanc et intérieur blanc) (Soufflage de 81/2")

Porte de garage

● 1 porte de garage 14X14 de marque Garex modèle premium, embossé. 
Voir modèle sur http://www.portesgarex.com
● Ouvre-porte murale, 3/4 de force.
● Capage de porte en aluminium blanc.
Finition extérieur/revêtement
● Vinyle D-4.5 (couleurs standard aux choix)
● Coin en vinyle de 3"

● Soffite d'aluminium blanc 4 panneaux

● Fascia d'aluminium blanc 6"
Information supplémentaire:
- Hauteur extérieur: 24 pieds 31/2 pouces (pignon)
- Hauteur intérieur: 12 pieds - 41/2 pouces  à 19 pieds - 6 pouces (pignon intérieur.)
Soumission valide 30 jours
Prix total incluant main d’œuvre, matériel et nettoyage des lieux.
Dépôt de 15% avant la commande des chevrons (3 semaines avant le début des travaux)
Montant total avant les taxes : 35 700.50$
Montant incluant TPS et TVQ : 41 046.65$ 
Estimateur et propriétaire : Patrick Adam
Membre A.P.C.H.Q   Licence R.B.Q: 8342-9613-22

Nous Contacter: 819-818-8820
Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable pour:

- Des délais des sous-traitants.

- De tous problème relié à des travaux non effectués par Garage sur Mesure

- En l'absence de test de sol fournis par le client, Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable des coûts supplémentaires dus à de mauvaises conditions de sol, exemple: excavation et remblai supplémentaire dû à un sol argileux, matériaux contaminé etc.

Garage sur Mesure vous assures que la totalité de cette soumission sera respecté dans ces moindres détails et que les travaux seront exécutés selon les normes en vigueur.

En signant cette soumission, le client approuve que cette dernière devient le contrat officiel entre le client et l'entrepreneur.


____________________                        ____________________

            Garage sur Mesure                                            Signature client
            Rénovation P.Adam                                

Option disponible

● Sans dalle de béton et excavation.

Crédit de 9400.00$
● Seulement la charpente, chevron et aspenite de toiture.

 Matériaux et mains d'œuvres: 11 929.50$
● Toiture en tôle vs bardeaux.

- Incluant membrane sur la totalité de la toiture.

Extra de 1884.00$
● Revêtement de canexel D-5 vs Vinyle
Extra de 3636.00$
● Isolation 

- Isolation des murs R-20 + plafond R-40
+ pare-vapeur et latte 1"X3" @ 16" c/c pour murs et plafond.

Extra de 4972.00$
● Revêtement murale intérieur:

Tôle vertical: 3515.00$
Contre-plaqué 1/2: 2340.00$
Vinyle vertical: 2283.00$
Aspenite 7/16: 1620.00$
Gypse sans plâtre: 1440.00$
● Revêtement plafond intérieur:

Tôle: 2560.00$
Contre-plaqué 1/2: 1680.00$
Aspenite 7/16: 1152.00$
Vinyle vertical: 1725.00$
Gypse sans plâtre: 1088.00$
● Électricité
+/- 2000.00$ selon options et circonstances.
- Panneau 100 ampère Square D

- Filage et boite.

- 4 néons de 8 pieds

- 6 prises 15 amps. intérieur + 1 prise 20 amps. extérieur + prise 30 amps .

- 2 lumières extérieur.

- 1 chaufferette 5000 watts. 

- Fils 2/3 +/- 100 pieds pour connexion au panneau électrique de la maison. 

● Raccordement de la cuve au sanitaire de la maison.
+/- 500.00$ selon distance et circonstances.

