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Patrick Adam
2115  Ravel

Drummondville, Québec

J2B 0A1
sSoumission pour Garage 24X28s
Dalle de béton 30 MPa

● Dalle de béton flottante.  672 pi.ca

● Dalle de béton de 6" renforcie avec treillis 6x6 

● Semelle de contour de 10" d'épaisseur X 24" de large pour le contour + 2 barres d'armature.

● 1 cuve de garage au centre. (Connexion en sus.)

● Excavation de +/- 1 pieds selon terrain, remblai de sable.

● Compaction du sol.

● Isolant rigide haute densité C-300 de 2" sous la dalle.

● Ramasser terre d'excavation inclus.
Mur extérieur de 9 pieds (De l'extérieur vers l'intérieur)

● Latte 1"X3" @ 16"
● Pare air scellé avec ruban 3M
● Aspenite 7/16"
● Structure en 2"X6" @ 16" c/c
● Linteau approprié au dessus de chaque ouvertures.

+ 2 pignons au deuxième en 2X6
Toiture (De l'extérieur vers l'intérieur)
● Modèle de toiture 2 versants avec pente 7.5/12. 

● Bardeaux d'asphalte BP. (Couleurs aux choix) (Garanti 30 ans)

● Membrane autocollante sur 3 pieds.

● Toiture en aspenite 15/32".

● Chevron pré usinée de type habitable aux 24 pouces c/c. 

● Structure de plancher en 2X10 intégré au chevron.

● Recouvrement de plancher d'aspenite 5/8 embouveté.   

Espace de 12X27 (324 pi.ca)

● Escalier + palier en 2X10 pour accès au 2ième étage.

● 1 aérateur de toit. (Type maximum)

● Corniche de toit 12" 

● Fascia simple 6"
Porte et fenêtre
● Porte de 34" isolé + fenêtre à guillotine + poigné + barrure. (PVC blanc extérieur et blanc intérieur) (Soufflage de porte 81/2")

● 3 fenêtres à guillotine 36"X48" + argon. (PVC extérieur blanc et intérieur blanc) (Soufflage de 81/2")

Porte de garage

● 2 portes de garage 10X8 de marque Garex modèle new-hampshire couleurs blanc. 
Voir modèle sur http://www.portesgarex.com
● Capage de porte en aluminium blanc.
Finition extérieur/revêtement
● Canexel D-5 (couleurs sable)
● Moitié de pignon en façade, imitation de cèdre rustique couleurs gris charbon colonial de la compagnie Novik.
● Coin aluminium couleurs sable de 4"

● Soffite d'aluminium blanc 4 panneaux

● Fascia d'aluminium blanc 6"
Information supplémentaire:
- Hauteur extérieur: 18 pieds 83/4 pouces (pignon)
- Hauteur intérieur: 9 pieds - 13/4 pouces.
Soumission valide 30 jours

Prix total incluant main d’œuvre, matériel et nettoyage des lieux.
Dépôt de 15% avant la commande des chevrons (3 semaines avant le début des travaux)
Montant total avant les taxes : 28 447.20$
Montant incluant TPS et TVQ : 32 707.17$ 
Estimateur et propriétaire : Patrick Adam
Membre A.P.C.H.Q   Licence R.B.Q: 8342-9613-22

Nous Contacter: 819-818-8820
Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable pour:

- Des délais des sous-traitants.

- De tous problème relié à des travaux non effectués par Garage sur Mesure

- En l'absence de test de sol fournis par le client, Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable des coûts supplémentaires dus à de mauvaises conditions de sol, exemple: excavation et remblai supplémentaire dû à un sol argileux, matériaux contaminé etc.
Garage sur Mesure vous assures que la totalité de cette soumission sera respecté dans ces moindres détails et que les travaux seront exécutés selon les normes en vigueur.
En signant cette soumission, le client approuve que cette dernière devient le contrat officiel entre le client et l'entrepreneur.


____________________                        ____________________

            Garage sur Mesure                                            Signature client
            Rénovation P.Adam                                
