Mercedes (11)
 
Mercedes SLK 280 (R171 ph 1) 231 ch (2005 - 2008)
Masse: 1365 kg (C)
Cylindrée: 2,996 L
Pneus: 225/50R16 (AR)
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 4,459 / 2,614 / 1,723 / 1,245 / 1 / 0,838
Rapport de pont: 3,27
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,33)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6400 rpm
Infos + :
Puissance = 231 ch @ 6000 rpm
Couple = 300 Nm @ 3500 rpm
 
Mercedes SLK 280 (R171 ph 2) 231 ch (2008 - 2009)
Masse: 1365 kg (C)
Cylindrée: 2,996 L
Pneus: 225/50R16 (AR)
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 4,459 / 2,614 / 1,723 / 1,245 / 1 / 0,838
Rapport de pont: 3,27
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,33)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6400 rpm
Infos + :
Puissance = 231 ch @ 6100 rpm
Couple = 300 Nm @ 2500-5000 rpm
 
Mercedes C 63 AMG (W204) 457 ch (2007 - 2011)
Masse: 1730 kg (C) / 1823 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 6,208 L
Pneus: 255/35R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6/7): 4,377 / 2,859 / 1,921 / 1,368 / 1 / 0,82 / 0,728 (automatique)
Rapport de pont: 2,85
S.Cx: 0,69 (Cx = 0,315)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 7200 rpm
Infos + :
Puissance = 457 ch @ 6000-6800 rpm
Couple = 600 Nm @ 5000 rpm
 
Mercedes CLK 230 K Coupé (C208) 193 ch (1997 - 1999)
Masse: 1350 kg (C)
Cylindrée: 2,295 L
Pneus: 205/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,856 / 2,183 / 1,376 / 1 / 0,799
Rapport de pont: 3,46
S.Cx: 0,59 (Cx = 0,30)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 5750 rpm
Infos + :
Puissance = 193 ch @ 5300 rpm
Couple = 280 Nm @ 2500-4800 rpm
 
Mercedes CLK 230 K Coupé automatic (C208) 193 ch (1997 - 1999)
Masse: 1350 kg (C) / 1499 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,295 L
Pneus: 205/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,932 / 2,408 / 1,486 / 1 / 0,831
Rapport de pont: 3,27
S.Cx: 0,59 (Cx = 0,30)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 5750 rpm
Infos + :
Puissance = 193 ch @ 5300 rpm
Couple = 280 Nm @ 2500-4800 rpm
 
Mercedes CLK 230 K Cabriolet (A208) 193 ch (1998 - 2000)
Masse: 1550 kg (C)
Cylindrée: 2,295 L
Pneus: 205/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,856 / 2,183 / 1,376 / 1 / 0,799
Rapport de pont: 3,46
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,32)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 5750 rpm
Infos + :
Puissance = 193 ch @ 5300 rpm
Couple = 280 Nm @ 2500-4800 rpm
 
Mercedes CLK 230 K Cabriolet automatic (A208) 193 ch (1998 - 2000)
Masse: 1550 kg (C) / 1670 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,295 L
Pneus: 205/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,932 / 2,408 / 1,486 / 1 / 0,831
Rapport de pont: 3,27
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,32)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 5750 rpm
Infos + :
Puissance = 193 ch @ 5300 rpm
Couple = 280 Nm @ 2500-4800 rpm

Mercedes E 270 CDI 170 ch (1999 - 2002)
Masse: 1555 kg (C) / 1613 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,685 L
Pneus: 215/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 5,014 / 2,831 / 1,789 / 1,256 / 1 / 0,828
Rapport de pont: 2,65
S.Cx: 0,58 (Cx = 0,27)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 4750 rpm
Infos + :
Puissance = 170 ch @ 4200 rpm
Couple = 370 Nm @ 1600-2800 rpm
 
Mercedes E 270 CDI Break 170 ch (1999 - 2002)
Masse: 1655 kg (C) / 1655 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,685 L
Pneus: 215/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 5,014 / 2,831 / 1,789 / 1,256 / 1 / 0,828
Rapport de pont: 2,87
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,33)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 4750 rpm
Infos + :
Puissance = 170 ch @ 4200 rpm
Couple = 370 Nm @ 1600-2800 rpm
 
Mercedes E 270 CDI 177 ch (2002 - 2005)
Masse: 1590 kg (C)
Cylindrée: 2,685 L
Pneus: 225/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 5,014 / 2,831 / 1,789 / 1,256 / 1 / 0,828
Rapport de pont: 2,47
S.Cx: 0,59 (Cx = 0,27)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 4750 rpm
Infos + :
Puissance = 177 ch @ 4200 rpm
Couple = 400 Nm @ 1800-2600 rpm
 
Mercedes E 270 CDI Break 177 ch (2003 - 2005)
Masse: 1755 kg (C)
Cylindrée: 2,685 L
Pneus: 225/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 5,014 / 2,831 / 1,789 / 1,256 / 1 / 0,828
Rapport de pont: 2,65
S.Cx: 0,70 (Cx = 0,31)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 4750 rpm
Infos + :
Puissance = 177 ch @ 4200 rpm
Couple = 400 Nm @ 1800-2600 rpm

