Mitsubishi (3)
 
Mitsubishi Lancer Evo VII 280 ch (2001 – 2002) 
Masse: 1400 kg (C) / 1449 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 235/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,928 / 1,95 / 1,407 / 1,031 / 0,72
Rapport de pont: 4,529
S.Cx: 0,79 (Cx = 0,37)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7600 rpm 
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 6500 rpm
Couple = 383 Nm @ 3500 rpm

Mitsubishi Lancer Evo VIII 265 ch (2004 – 2006) 
Masse: 1470 kg (C) / 1486 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 235/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,928 / 1,95 / 1,407 / 1,031 / 0,72
Rapport de pont: 4,529
S.Cx: 0,75 (Cx = 0,35)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7000 rpm 
Infos + :
Puissance = 265 ch @ 6500 rpm
Couple = 355 Nm @ 3500 rpm
 
Mitsubishi Lancer Evo IX 280 ch (2005 – 2008)
Masse: 1485 kg (C) / 1488 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 235/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 2,909 / 1,944 / 1,434 / 1,1 / 0,868 / 0,693
Rapport de pont: 4,58
S.Cx: 0,76 (Cx = 0,35)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7600 rpm 
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 6500 rpm
Couple = 355 Nm @ 3500 rpm

