Opel (7)
 
Opel Corsa D  1.4 Turbo 120 ch (2012 – 2014)
Masse: 1063 kg (C)
Cylindrée: 1,364 L
Pneus: 195/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,727 / 1,960 / 1,323 / 0,946 / 0,756
Rapport de pont: 3,944
S.Cx: 0,71 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 120 ch @ 4800 rpm
Couple = 175 Nm @ 1750 rpm
 
Opel Astra GSi 16V 150 ch (1991 – 1995)
Masse: 1100 kg (C) / 1145 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 205/50R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,55 / 2,16 / 1,48 / 1,13 / 0,89
Rapport de pont: 3,42
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,30)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 150 ch @ 6000 rpm
Couple = 196 Nm @ 4800 rpm
 
Opel Astra OPC 200 ch (2002 – 2004)
Masse: 1278 kg (C) / 1330 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 215/40R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,58 / 2,02 / 1,35 / 0,98 / 0,79
Rapport de pont: 3,63
S.Cx: 0,58 (Cx = 0,284)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 200 ch @ 5600 rpm
Couple = 250 Nm @ 1950 rpm
 
Opel Kadett GSi 16V 156 ch (1988 – 1990)
Masse: 990 kg (C) / 1025 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 185/65R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,55 / 2,16 / 1,48 / 1,13 / 0,89
Rapport de pont: 3,55
S.Cx: 0,608 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6750 rpm 
Infos + :
Puissance = 156 ch @ 6000 rpm
Couple = 203 Nm @ 4800 rpm
 
Opel Kadett GSI 16V 150 ch (1991)
Masse: 990 kg (C) / 1000 kg (M - maxi revues) 
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 185/65R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,55 / 2,16 / 1,48 / 1,12 / 0,89
Rapport de pont: 3,55
S.Cx: 0,57 (Cx = 0,30)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6750 rpm 
Infos + :
Puissance = 150 ch @ 6000 rpm
Couple = 196 Nm @ 4800 rpm
 
Opel Vectra OPC 255 ch (2005 - 2006)
Masse: 1505 kg (C) / 1580 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,792 L
Pneus: 235/40R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,77 / 2,04 / 1,37 / 1,04 / 0,85 / 0,71
Rapport de pont: 3,55
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,29)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6600 rpm
Infos + :
Puissance = 255 ch @ 5500 rpm
Couple = 355 Nm @ 1800 rpm
 
Opel Vectra OPC 280 ch (2006 - 2009)
Masse: 1505 kg (C) / 1562 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,792 L
Pneus: 235/40R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,77 / 2,04 / 1,37 / 1,05 / 0,85 / 0,71
Rapport de pont: 3,54
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,29)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6600 rpm
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 5300 rpm
Couple = 375 Nm @ 2000-5250 rpm
 
Opel GT 264 ch (2007 - 2009)
Masse: 1336 kg (C) / 1415 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 245/45R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,75 / 2,26 / 1,51 / 1 / 0,73
Rapport de pont: 3,73
S.Cx: 0,84 (Cx = 0,43)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6300 rpm
Infos + :
Puissance = 264 ch @ 5300 rpm
Couple = 353 Nm @ 2500-5000 rpm
 

