Peugeot (23)
 
Peugeot 406 Coupé 2.2 HDI 136 ch (2001 - 2004)
Masse: 1410 kg (C) / 1499 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,179 L
Pneus: 215/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,42 / 1,78 / 1,12 / 0,8 / 0,61
Rapport de pont: 3,94
S.Cx: 0,66 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 136 ch @ 4000 rpm
Couple = 310 Nm @ 2000 rpm
 
Peugeot 106 1.1i (XN/XR/XT) 60 ch (1993 – 1996)
Masse: 800 kg (C - XN) 
Cylindrée: 1,124 L
Pneus: 145/70R13 (XN/XR) & 165/65R13 (XT)
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854 (type mines 1CHDZ2 et 1CHDZ8)
Rapport de pont: 3,937 (type mines 1CHDZ2) & 3,588 (type mines 1CHDZ8)
S.Cx: 0,55 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm (rupteur) 
Infos + :
Puissance = 60 ch @ 6200 rpm
Couple = 88 Nm @ 3800 rpm
 
Peugeot 106 S16 120 ch (1996 – 2003)
Masse: 950 kg (C) / 994 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,937
S.Cx: 0,62 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7300 rpm 
Infos + :
Puissance = 120 ch @ 6600 rpm
Couple = 147 Nm @ 5200 rpm
 
Peugeot 205 Rallye 103 ch (1988 – 1992)
Masse: 790 kg (C) / 832 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,294 L
Pneus: 165/70R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 4,286
S.Cx: 0,605 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 103 ch @ 6800 rpm
Couple = 120 Nm @ 5000 rpm
 
Peugeot 205 GTI 1.9 130 ch (1986 – 1992)
Masse: 875 kg (C) / 905 kg (M - Action Automobile et Touristique) / 944 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,905 L
Pneus: 185/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,85 / 1,36 / 1,069 / 0,865
Rapport de pont: 3,687
S.Cx: 0,605 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6700 rpm 
Infos + :
Puissance = 130 ch @ 6000 rpm
Couple = 164 Nm @ 4750 rpm
 
Peugeot 205 GRD 60 ch (1984 – 1992)
Masse: 880 kg (C)
Cylindrée: 1,769 L
Pneus: 145SR13 (= 145/82R13)
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,85 / 1,28 / 0,969 / 0,8
Rapport de pont: 3,471
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,35)
Transmission: Traction
Régime maxi: ? 
Infos + :
Puissance = 60 ch @ 4600 rpm
Couple = 111 Nm @ 2000 rpm
 
Peugeot 206 S16 / GTI 138 ch (1999 – 2005)
Masse: 1050 kg (C) / 1095 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 185/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,360 / 1,051 / 0,860
Rapport de pont: 3,789
S.Cx: 0,653 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 137 ch @ 6000 rpm (avant 01/01/2001) / 138 ch @ 6000 rpm (après 01/01/2001)
Couple = 190 Nm @ 4100 rpm (avant 01/01/2001) / 190 Nm @ 4000 rpm (après 01/01/2001)
 
Peugeot 206 CC 2.0 16V 138 ch (2001 – 2007)
Masse: 1150 kg (C) / 1188 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 205/45R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,360 / 1,051 / 0,860
Rapport de pont: 3,789
S.Cx: 0,672 (Cx = 0,35)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 138 ch @ 6000 rpm
Couple = 190 Nm @ 4000 rpm
 
Peugeot 206 RC 177 ch (2003 – 2006)
Masse: 1100 kg (C) / 1130 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 205/40R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,87 / 1,36 / 1,051 / 0,861
Rapport de pont: 3,947
S.Cx: 0,663 (Cx = 0,335)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7400 rpm 
Infos + :
Puissance = 177 ch @ 7000 rpm
Couple = 202 Nm @ 4750 rpm
 
Peugeot 206 HDI 90 ch (2000 – 2006)
Masse: 1095 kg (C) / 1100 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 175/65R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,87 / 1,148 / 0,822 / 0,66
Rapport de pont: 3,684
S.Cx: 0,66 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 90 ch @ 4000 rpm
Couple = 205 Nm @ 1900 rpm
 
Peugeot 207 1.4 HDI 70 ch (2006 – 2010)
Masse: 1194 kg (C) / 1230 kg (M - Moniteur)
Cylindrée: 1,398 L
Pneus: 185/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,367 / 1,054 / 0,854 (boite MA4 / 5O)
Rapport de pont: 4,062
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,30)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 70 ch @ 4000 rpm
Couple = 160 Nm @ 2000 rpm
 
Peugeot 207 1.6 HDI 90 ch (2006 – 2012)
Masse: 1214 kg (C) / 1270 kg (M - Moniteur)
Cylindrée: 1,560 L
Pneus: 185/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,867 / 1,156 / 0,822 / 0,660
Rapport de pont: 3,684
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 90 ch @ 4000 rpm
Couple = 215 Nm @ 1750 rpm
 
Peugeot 207 1.6 HDI 110 ch (2006 – 2010)
Masse: 1210 kg (C) / 1312 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,598 L
Pneus: 195/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,867 / 1,156 / 0,822 / 0,66
Rapport de pont: 3,684
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 110 ch @ 4000 rpm
Couple = 260 Nm @ 1750 rpm
 
Peugeot 208 GTI 200 ch (2013 - )
Masse: 1160 kg (C) / 1180 kg (M - utilisateur, version sans options) / 1213 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,598 L
Pneus: 205/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,538 / 2,041 / 1,433 / 1,103 / 0,881 / 0,745
Rapport de pont: 3,563
S.Cx: 0,72 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6800 rpm 
Infos + :
Puissance = 200 ch @ 5800-6800 rpm
Couple = 275 Nm @ 1700-4500 rpm (240 Nm en 1ère et 2ème)
 
Peugeot 208 1.4 HDI 68 ch (2012 - )
Masse: 1050 kg (C)
Cylindrée: 1,398 L
Pneus: 185/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,808 / 1,172 / 0,854 / 0,681
Rapport de pont: 3,765
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 68 ch @ 4000 rpm
Couple = 160 Nm @ 1750 rpm
 
Peugeot 306 S16 155 ch (1993 - 1996)
Masse: 1135 kg (C) / 1224 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,87 / 1,28 / 0,969 / 0,757
Rapport de pont: 4,428
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7000 rpm
Infos + :
Puissance = 155 ch @ 6500 rpm
Couple = 187 Nm @ 3500 rpm
 
Peugeot 306 S16 Premium / GTI 167 ch (1996 – 2001)
Masse: 1160 kg (C) / 1226 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 2,923 / 1,87 / 1,414 / 1,148 / 0,951 / 0,795
Rapport de pont: 4,053 (ph 1 96-97) / 3,947 (ph 2 97-01)
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7300 rpm 
Infos + :
Puissance = 167 ch @ 6500 rpm
Couple = 196 Nm @ 5500 rpm
 
Peugeot 306 S16 Confort / Rallye 167 ch (1997 – 2001)
Masse: 1160 kg (C) / 1172 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 2,923 / 1,87 / 1,414 / 1,148 / 0,951 / 0,795
Rapport de pont: 3,947
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7300 rpm 
Infos + :
Puissance = 167 ch @ 6500 rpm
Couple = 196 Nm @ 5500 rpm
 
Peugeot 306 HDI 90 ch (1999 – 2001)
Masse: 1135 kg (C) / 1192 kg (M - Moniteur)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,87 / 1,148 / 0,822 / 0,66
Rapport de pont: 3,684
S.Cx: 0,69 (Cx = 0,36)
Transmission: Traction
Régime maxi: ? 
Infos + :
Puissance = 90 ch @ 4000 rpm
Couple = 210 Nm @ 1900 rpm
 
Peugeot 307 1.6 16V ph1 110 ch (2001 - 2005)
Masse: 1177-1194 kg (C / 3p-5p) / 1264 kg (M - Moniteur)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 195/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,280 / 0,951 / 0,795 (boite BE4/5J repère DM12)
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,280 / 0,951 / 0,745 (boite BE4/5N repère DM13)
Rapport de pont: 4,529 (boite BE4/5J repère DM12)
S.Cx: 0,69 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 110 ch @ 5750 rpm
Couple = 147 Nm @ 4000 rpm
 
Peugeot 307 1.6 16V ph2 110 ch (2005 - 2007)
Masse: 1188-1206 kg (C / 3p-5p) / 1264 kg (M - Moniteur)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 195/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,280 / 0,951 / 0,795 (boite BE4/5J repère DM12)
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,280 / 0,951 / 0,745 (boite BE4/5N repère DM13)
Rapport de pont: 4,529 (boite BE4/5J repère DM12)
S.Cx: 0,69 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6500 rpm 
Infos + :
Puissance = 110 ch @ 5750 rpm
Couple = 147 Nm @ 4000 rpm
 
Peugeot 307 2.0 HDI 110 ch (2001 - 2004)
Masse: 1282-1300 kg (C) / 1362 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 205/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,870 / 1,148 / 0,822 / 0,660
Rapport de pont: 3,684
S.Cx: 0,72 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 110 ch @ 4000 rpm
Couple = 250 Nm @ 1750 rpm
 
Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch (2004 - 2007)
Masse: 1339-1357 kg (C / 3p-5p) / 1391 kg (M - Moniteur) / 1410 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 205/50R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,42 / 1,78 / 1,12 / 0,8 / 0,65 / 0,53
Rapport de pont: 3,94
S.Cx: 0,72 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 136 ch @ 4000 rpm
Couple = 320 Nm @ 2000 rpm
 
Peugeot 309 GTI 16 160 ch (1989 – 1993)
Masse: 975 kg (C) / 1005 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,905 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,85 / 1,279 / 0,968 / 0,756
Rapport de pont: 4,428
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,35)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7000 rpm 
Infos + :
Puissance = 160 ch @ 6500 rpm
Couple = 181 Nm @ 5000 rpm
 

