Porsche (6)
 
Porsche 928 S4 320 ch (1986 - 1990)
Masse: 1580 kg (C) / 1589 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 4,957 L
Pneus: 245/45R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,765 / 2,512 / 1,790 / 1,354 / 1,000
Rapport de pont: 2,636
S.Cx: 0,673 (Cx = 0,34)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6600 rpm (source sûre)
Infos + :
Puissance = 320 ch @ 6000 rpm
Couple = 430 Nm @ 3000 rpm
Mesures PerfectPower : Oui (à venir)
 
Porsche 911 Turbo (993) 408 ch (1995 – 1998)
Masse: 1500 kg (C) / 1525 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,600 L
Pneus: 285/30R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,818 / 2,15 / 1,56 / 1,212 / 0,973 / 0,75
Rapport de pont: 3,444
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,31)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 6500 rpm
Infos + :
Puissance = 408 ch @ 5750 rpm
Couple = 540 Nm @ 4500 rpm
 
Porsche 911 Carrera (996) 320 ch (2001 – 2004)
Masse: 1450 kg (C) / 1462 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,596 L
Pneus: 255/40R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,82 / 2,2 / 1,52 / 1,22 / 1,02 / 0,84
Rapport de pont: 3,44
S.Cx: 0,58 (Cx = 0,30)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 7300 rpm
Infos + :
Puissance = 320 ch @ 6800 rpm
Couple = 370 Nm @ 4250 rpm
 
Porsche 911 Turbo (996) 420 ch (2000 – 2005)
Masse: 1540 kg (C) / 1598 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,600 L
Pneus: 295/30R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,82 / 2,05 / 1,41 / 1,12 / 0,92 / 0,75
Rapport de pont: 3,44
S.Cx: 0,62 (Cx = 0,31)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 6750 rpm
Infos + :
Puissance = 420 ch @ 6000 rpm
Couple = 560 Nm @ 2700-4750 rpm
 
Porsche 911 Turbo (997) 500 ch (2010 - ?)
Masse: 1570 kg (C) / 1580 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,800 L
Pneus: 305/30R19
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,82 / 2,14 / 1,48 / 1,18 / 0,97 / 0,79
Rapport de pont: 3,44
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,31)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7000 rpm
Infos + :
Puissance = 500 ch @ 6000 rpm
Couple = 701 Nm @ 2100-4000 rpm
 
Porsche 911 Turbo PDK (997) 500 ch (2009 - ?)
Masse: 1595 kg (C) / 1630 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,800 L
Pneus: 305/30R19
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6/7): 3,91 / 2,29 / 1,58 / 1,18 / 0,94 / 0,79 / 0,62
Rapport de pont: 3,44
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,31)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7000 rpm
Infos + :
Puissance = 500 ch @ 6000 rpm
Couple = 701 Nm @ 2100-4000 rpm

