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          Mise en place d’un réseau mobile 
   Ad Hoc (routage+sécurité)

L'essor des technologies sans fil, offre aujourd'hui de nouvelles perspectives dans le domaine des télécommunications. L'évolution récente des moyens de la communication sans fil a permet la manipulation de l’information à travers des unités de calculs portables qui ont des caractéristiques particulières ( une faible capacité de stockage, une source d’énergie autonome.. ) et accèdent au réseau à travers une interface de communication sans fil. Comparant avec l’ancien environnement ( l'environnement statique ), le nouvel environnement résultant appelé l’environnement mobile, permet aux unités de calcul, une libre mobilité et il ne pose aucune restriction sur la localisation des usagers. La mobilité ( ou le nomadisme ) et le nouveau mode de communication utilisé, engendrent de nouvelles caractéristiques propres à l’environnement mobile : une fréquente déconnexion, un débit de communication et des ressources modestes, et des sources d’énergie limitées.

 Les environnements mobiles offrent une grande flexibilité d'emploi. En particulier, ils permettent la mise en réseau des sites dont le câblage serait trop onéreux à réaliser dans leur totalité, voire même impossible ( par exemple en présence d'une composante mobile ). 

Les réseaux mobiles sans fil, peuvent être classés en deux classes : les réseaux avec infrastructure qui utilisent généralement le modèle de la communication cellulaire, et les réseaux sans infrastructure ou les réseaux ad hoc. Plusieurs systèmes utilisent déjà le modèle cellulaire et connaissent une très forte expansion à l'heure actuelle ( les réseaux GSM par exemple ) mais requièrent une importante infrastructure logistique et matérielle fixe. 










  Un réseau ad hoc est une collection d'entités mobiles, interconnectées par une technologie sans fil formant un réseau temporaire sans l'aide de toute infrastructure préexistante ou administration centralisée. Dans de tels environnements, les hôtes mobiles sont obligés de se comporter comme des routeurs afin de maintenir les informations de routage du réseau. A cause de la mobilité des stations, les schémas de routage classique basé sur les localisations statiques des sites, sont inadaptés dans l'environnement mobile ad hoc. 
      
     Dans ce travail, nous introduisons le concept des réseaux ad hoc et nous étudions différents types de stratégies de routage proposées pour cet environnement. Les protocoles de routage peuvent être divisés en deux classes : Les protocoles pro-actifs et les protocoles réactifs. Dans notre étude nous donnons une description détaillée des protocoles appartenant à chacune de ces deux classes. 
