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	الرّسوم المقنّنة


I/ التعريف 
تخضع الدّارة الكهربائيّة إلى شروط الرّسوم المقنّنة وذلك باستعمال المواصفات العالميّة.

أدّى اكتشاف الدّارات المطبوعة إلى التقليص من حجم الدّارات الكهربائيّة والتخلّص من الأسلاك المتشابكة.

II/ مراحل إنجاز الدّارة المطبوعة
إنّ إنجاز الدّارة المطبوعة يمرّ بالمراحل التّالية:

1. رسم تصميم الدّارة على ورق شفّاف بسلّم 1:1 باستعمال الحبر الصّيني أو الاستعانة ببرمجيّة خاصّة مثل 3 FECL أو circuit  wizrad .
2. تهيئة اللوحة حسب القياسات الحقيقيّة.
3. تشميس اللوحة باستعمال آلة التشميس مع مراعاة التوقيت حسب نوعيّة اللوحة.
4. كشف مسالك الدّارة باستعمال كاشف كيميائي (هيدروأكسيد الصوديوم) ثمّ غسلها.
5. النقاشة بوضع اللوحة في سائل باركلوريرالحديد بدرجة حرارة بين 25و35 درجة.
6. غسل اللوحة تحت مياه جارية ثمّ تجفيفها ومسحها بالكحول لإزالة بقايا المادّة الحسّاسة المتبقّية على مسالك النحاس أو إعادة عمليّة التشميس دون حماية المسالك النحاسيّة ثمّ وضعها في المحلول الكاشف من جديد وغسلها بالماء.
7. ثقب أماكن المكوّنات الإلكترونيّة باستعمال آلة الثقب والمثقاب المناسب.
8. مراقبة تواصل مسالك النحاس باستعمال جهاز الأوممتر.
9. القصدرة تعني تغطية المسالك النحاسيّة بمادّة الرّصاص السّائل.
10.تثبيت المكوّنات الإلكترونيّة على اللوحة باستعمال كاوي اللحام ومادّة اللحام القصديري.

11.تركيب وتجربة الجهاز.









