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Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement l’Université de Picardie Jules Verne, IUT de l’Aisne ainsi que le Département GEII qui ont mis à notre disposition les infrastructures nécessaires pour accomplir nos études et acquérir les connaissances indispensables au bon déroulement de notre projet.
Et en particulier Mr SIVERT, notre tuteur, pour son aide dans la résolution de problèmes liés au projet tout au long de l'année. Nous tenions également à remercier Mr FAQIR pour son implication ainsi que ses conseils qui nous ont permis d’avancer et de structurer notre projet, ainsi que Mr CHRIFI qui s’est montré disponible afin de nous permettre d’avancer sur notre projet.
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INTRODUCTION


3 millions, c’est le nombre, aujourd’hui, d’usager de cycles en  France presque tout autant d’éclairage led sont donc nécessaires pour une utilisation toute l’année. La sécurité est un enjeu important ainsi l’Etat a mis en place la loi éclairage vélo obligatoire.  En l’espace de quelques années, l’évolution de l’éclairage à LED est devenue très importante, en effet les diodes électroluminescentes ont permet d’améliorer les capacités d’éclairages avant et arrière. Le prix de celles-ci peut varier de 5 à 200 €. L’autonomie de 2 à 6 heures, est un atout majeur de ces types d’éclairages.
Mais, entre les commerçants qui tentent le tout pour le tout afin de vendre leurs produits  et les clients qui sont,  pour la majorité, incapables d’en différencier le bon et le mauvais, et des offres de plus en plus nombreuses, sommes-nous sûr de ne pas nous tromper ? Les fabricants donnent-ils  des valeurs correctes ?  Comment  bien choisir son éclairage ? 

Nous avons décidé de prendre les choses en main  en créant un guide qui facilitera la tâche du consommateur. En effet, en  effectuant nos propres mesures et en les comparant avec celle du constructeur, nous réaliserons une interface web où l’utilisateur pourra accéder à notre travail. 

Cela nous a demandé une bonne organisation des tâches, on a reparti notre travail en 4 tâches principales : la première consiste à la recherche et la documentation, la seconde concerne les mesures et tests de lampes puis le rassemblement des données et enfin la réalisation d’une page web.

Dans une première partie nous présenterons le projet,  puis l’étude de celui-ci, ensuite nous expliquerons la réalisation technique, dans une troisième partie nous verrons comment nous avons diffusé l’information, et enfin nous conclurons. 














SOMMAIRE

Présentation du projet 	5
Contexte et condition de travail 	5
   Cahier des charges 	5
   Planning du projet	6
  
Etude du projet 	7
Rappel sur l’éclairage 	7
   Qu’est-ce qu’une LED ?	9

Réalisation technique 	12
   Etudes de cas LED avant  	12
   Etudes de cas  LED « bulle » 	29
		

 Information usager 	37
Page d’accueil 	37
   Menu	39
   Le site	41

Conclusion et perspectives 	46

Sources 	47







Présentation du projet




Contexte et condition de travail


Durant cette année scolaire, nous avons eu à réaliser un projet tutoré, celui-ci dans le cadre de notre formation en génie électrique informatique industrielle.  Au début de cette année nous avons pris connaissance de notre sujet  « l’éclairage LED » celui-ci nous a été imposé, nous avons toutefois pu prendre connaissance de l’engagement que celui-ci implique ce qui nous a motivé. En effet, même à notre petite échelle nous pouvons aider les consommateurs à acheter au meilleur prix. 

Mr Sivert, après nous avoir exposé les objectifs à atteindre ainsi que le déroulement, a mis à notre disposition la salle de travaux de réalisation, nous avons pu utiliser ainsi un luxmètre qui était notre principal outil de travail ainsi que tout le matériel nécessaire à la réalisation de notre projet.
 
 

Cahier des charges


L’objectif est de tester différents éclairages velo avant pour les comparer. En effet les constructeurs donnent très peu d’information technique sur leurs éclairages. 
Différents tests sont possibles : rendement du convertisseur, rendement de la led, concentration du réflecteur. Ces trois caractéristiques permettent de faire une synthèse de l’éclairage avant.
Nous avons dans un premier temps effectué une documentation approfondie afin de maitriser notre sujet, puis dans un second plan nous avons pris les mesures d’un éclairage avec un luxmètre puis mesuré sa puissance absorbée. De plus nous avons  comparé les mesures du luxmètre avec un smartphone. La dernière étape de notre cahier des charges consiste à mettre sous Excel les données obtenues.












Planning du projet












Etude du projet


Documentations, recherches

Rappel sur l’éclairage 

Puissance  

La puissance de l’éclairage, est communiquée en watt (W) elle correspond à l’énergie électrique qu’elle consomme. 
La puissance des lampes LED est exprimée en lumens (lm) elle correspond quant à elle à l’énergie du flux lumineux qu’elle produit. De ce fait plus le taux de lumen est élevé plus la lumière émise sera importante.

Rendement lumineux 

Le rendement lumineux correspond à  un indicateur d’efficacité de la LED, en effet celui-ci permet d’exprimer la conversion de l’énergie électrique en lumière. Il s’exprime en lumen/W.
 
	Type de lampe
	Rendements

	Lampes à incandescences
	15 Lumen/Watt

	Lampes halogènes
	25 Lumen/Watt

	Lampes fluorescentes dites ‘économiques’
	60 Lumen/Watt

	Lampes Led 
	80-100 Lumen/Watt



Les LED, sont plus utilisées pour l’éclairage extérieur car celles-ci consomment moins et ont un meilleur rendement. En effet elles consomment 5 à 10 fois moins de watts qu’une lampe à incandescence. 

Le lumen, une référence 

Le lumen, est une unité de mesure qui mesure le flux lumineux. 
Ainsi il faut faire correspondre  les watts des lampes « classique » aux lampes à LED, afin de les comparer. On peut donc utiliser les lumens et non les Watt.  

	WATT
	LUMEN

	6-9
	450

	8-12
	800

	9-13
	1100

	16-20
	1600

	25-28
	2600



L’efficacité 

C’est le rapport entre le flux lumineux F en lumens et la puissance.

Cône lumineux et angle de rayonnement 

Les lampes LED permettent de focaliser la lumière plus ou moins large, c’est le cône lumineux de la lampe. 
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "cone lumineux angle de rayonnement"]













On peut donc constater que plus on s’éloigne de la lampe plus la surface éclairée est grande.  

L’éclairement 

Il correspond    

Plus on s’éloigne de la source lumineuse  plus l’éclairement de la surface va diminuer. 
[image: Image associÃ©e]


 










Qu’est-ce qu’une LED ? 


Light Emitting Diode
Une diode électroluminescente (DEL) correspond à un dispositif opto-électronique, c’est-à-dire qu’il regroupe une branche de l’électronique et de la photonique, celle-ci interagit avec la lumière.  
Les LED permettent ainsi d’émettre de la lumière, lorsque celle-ci est alimentée par un courant électrique. 
Celle-ci fonctionne d’une part comme une diode c’est-à-dire qui ne laisse passer un courant que dans un sens et dans un second temps émet de la lumière. 

Une page d’histoire 


























Fonctionnement 

Diode 
Comme une diode, elle est composée de deux pôles, l’anode et la cathode, donc ne laisse passer le courant que dans un sens.

Electroluminescence  
Le principe est de produire un déficit d’électron dans une zone (p) et un excédant dans une autre zone (n). Quand les deux se croisent « les trous d’électrons» se combinent et génèrent des photons qui permettent la création de lumière.
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Durée de vie

Les led ont une durée de vie importante, on l’estime entre 25000 et 50000 heures. A titre comparatif la durée de vie d’une lampe à incandescence est 50 fois moins élevée.
On peut expliquer cette longévité par sa basse consommation.  


Une LED,  une température de couleur

On utilise le kelvin pour mesurer la température d’une couleur. Plus la température d’une led est basse plus la led tend vers le rouge, ainsi plus la température est élevée plus la lumière sera bleutée. 


Bref rappel des différentes marques 
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "cree"]
Société américaine, Spécialisée dans l’innovation technologique dans les composants   led.     
Elle fait partie des meilleurs niveaux rendements. 
Elle est aujourd’hui considérée comme une des meilleures sur le marché. En revanche leur prix reste plus élevé. 


[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "lumileds"]

Elles correspondent à la marque de led Philips. Elles sont aujourd’hui considérées parmi les meilleures. Elles sont parmi les plus chères du marché. 
                                           
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "epistar"]Le plus grand fabricant taïwanais de led. 
Spécialisé dans les Led haute brillance, elles font partis des meilleures du marché.


[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "nichia"]Leader  Japonais des composants LED.
Elle reste d’une bonne qualité, avec un bon rendement.



Mais d’autres marques se sont implantées, plus bas de gamme, en effet leur faible coût attire plus le consommateur vers ces Led,  elles s’imposent aujourd’hui sur le marché, telle qu’une marque venue de chine où les constructeurs ne sont pas toujours honnêtes sur leur rendement, et ou la datasheet n’est pas toujours complète ou manque de transparence.
Mais ceci touche également les grandes marques connues du grand public. 






Conclusion

Pour conclure, pour bien choisir sa lampe led, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, dans un premier temps, connaître la distance entre la source lumineuse et la surface à éclairer. Dans un second temps, on choisit la lampe led ayant un angle de rayonnement qui correspond  à la surface souhaitée. Finalement, on choisit la puissance nécessaire pour assurer l’éclairement voulu. 
Il est donc possible en combinant tous ces paramètres de bien choisir sa LED. 



















Réalisation technique





Etudes de cas lumière avant  



Cahier des charges  minimum 

[bookmark: _Hlk516344657]Afin de donner une ligne directive à nos mesures nous avons établi un  cahier des charges minimum d’un éclairage velo :
Il faut être vu à 100 mètre et voir entre 7 et 10 mètres pour une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h.
Plus la vitesse augmente plus il faut être capable de voir loin.
Pour y voir dans les rues urbaines, il faut seulement entre  40 et 100 lux  minimum à 10m.
Pour des vitesses supérieures ou égales à 45 km/h, dans les descentes  il faut voir entre 15 et 30 mètres, toujours avec un éclairage de  100 lux minimum
Notre objectif : pouvoir utiliser son vélo en pleine nuit à 40 km/h.


Nous allons nous baser sur ce cahier des charges pour étudier nos mesures. Grâce aux mesures d’éclairement en fonction de la distance nous serons capables de déterminer le taux d’éclairement pour une distance voulue (ici 15 mètre) et ainsi savoir si la lampe en question serait acceptable pour notre cahier des charges.
Les mesures de lux en fonction du rayon nous donneront un aperçu de la forme du halo de la lampe, c’est à dire si celle-ci est plutôt focalisée sur le devant ou si elle éclaire également les bords (utile pour visualiser les chaussés des routes par exemple)
De plus, ces mesures permettront de calculer les lumens et, grâce à la puissance fournie dans les données constructeur et/ou que nous aurons déterminé par mesure, de calculer les lumens/Watt de chaque lampe.
Dans cette étude de cas nous avons étudié 4 lampes avant, de vélo, toutes différentes aussi bien dans leurs allures, leurs faisceaux que dans les résultats obtenus. Résultats que nous pourrons comparer avec les données constructeur.
Sur certaines mesures nous aurons diminué l’étendue afin de nous concentrer sur les valeurs qui sont intéressantes (c’est-à-dire 15 mètres pour les mesures de lux en fonction de la distance).


Après avoir déterminé le nombre de lumens/Watt de chaque lampe nous nous demanderons comment pouvoir augmenter ce nombre de lumens. Pour ce faire nous étudierons en plus deux Led Bulle différentes de 1 W (une chaude et une froide).
Cela nous a permis de rentrer plus dans la manipulation et le montage en plus des mesures habituellement effectuées.


Mesure des leds avant 

Nous avons effectué nos mesures pour les Led avant.
Tout d’abord les mesures de l’éclairement en fonction de la distance.

Afin d’être le plus fidèle à la réalité nous avons disposé les lampes à une hauteur approximative d’un mètre (hauteur de guidon de vélo) et légèrement inclinée vers le sol. 
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L’éclairement en lux en fonction de la distance en mètre de la lampe 
Il nous permet de déterminer jusqu’à quelle distance cette lampe est capable de nous éclairer correctement. Et ainsi de comparer les données du constructeur à celles que nous avons récolté. Et également de savoir si cette lampe convient à notre cahier des charges.
Puis nous mesurons l’éclairement sur plusieurs distances, nous nous sommes arrêtés à 17,5 mètres.


De ces mesures nous avons pu en déduire des courbes nous informant sur les capacités de ces lampes à satisfaire le cahier des charges sur lequel nous nous sommes basé.
Ces résultats vous serons présentés dans une seconde partie étude de cas.


Ensuite nous avons mesuré l’éclairement en fonction du rayon.
La lampes placée à quelques dizaines de centimètres du mur, nous avons pu mesurer l’éclairement en fonction du rayon du halo de celle-ci.
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C’est ainsi que nous avons pu determiner les lumens et les lumens/Watt de chaque lampe étudiée. En revanche si le halo n’est pas circulaire il faut procéder autrement.
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De plus nous avons effectué les mesures de Lux en fonction de la distance à l’aide d’un luxmètre fourni au laboratoire et également à l’aide d’une application sur smartphone.
Cela nous a permis de comparer deux valeurs pour une distance exacte et de voir si ces deux valeurs étaient plus ou moins proches.




























Lampe 1  
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	Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de la lampe 1

	Modèle
	GHB 2

	Puissance
	10W

	Mode 1
	2,5  3 heures

	Mode 2
	5  6 heures

	Flux lumineux
	900 lumens




Graphique représentant l’éclairement en lux en fonction de la distance en mètre de la lampe 1



















Dès 15 mètres nous obtenons au mieux 17 Lux.
Nous avons ainsi comparé le nombre de lux fourni par un téléphone grâce à l’application « lux meter » ainsi qu’avec un luxmetre. 

Graphique représentant le nombre de lux en fonction de l’angle en cm de la lampe 1


















Ce graphe nous donne une idée de la forme du halo de la lampe. De plus il nous permet de déterminer les lumens en fonction du rayon du halo ainsi que les lumens/Watt.







Graphique représentant des lumens en fonction du rayon de la lampe 1



Nous sommes maintenant capables de déterminer le nombre de lumens de la lampe.
Il est ici de 115,81 (total des lumens obtenu par rayon du halo) que nous divisons ensuite par la puissance la lampe (7,8 W ).
Nous obtenons ainsi un taux de 14,8 lumens/Watt.



























Lampe 2
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	Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de la lampe 2

	Modèle
	Sunspeed

	Puissance
	3W

	Mode 1
	??

	Mode 2
	??

	Mode 3
	??

	Flux lumineux
	300 lumens


?? : non fourni par le constructeur 















Graphique représentant l’éclairement en lux en fonction de la distance en mètre de la lampe 2



L’allure de la courbe est identique et nous allons nous focaliser sur les mesures aux alentours de 15 mètres qui sont plus remarquables sur le graphique suivant.



















Nous sommes ici à 40 Lux à 15 mètres, ce qui est mieux que la lampe précédente.













Graphique représentant le nombre de lux en fonction de l’angle en cm de la lampe 2


Nous avons ici un halo de lumière beaucoup plus constant, cependant une chute dès 30cm de rayon.



 Graphique représentant des lumens en fonction du rayon de la lampe 2


Nous déterminons le nombre total de lumens de cette lampe.
Il est ici de 72,47 que nous divisons ensuite par la puissance la lampe (3 W).
Nous obtenons ainsi un taux de 24,15 lumens/Watt.
Lampe 3
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	Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de la lampe 3

	Modèle
	YT-T6

	Puissance
	10W

	Mode 1
	2,5  3 heures

	Mode 2
	5  6 heures

	Flux lumineux
	900 lumens





Graphique représentant l’éclairement en lux en fonction de la distance en mètre de la lampe 3




Sur le zoom du graphique suivant nous remarquons la valeur de 17 lux à 15 mètres ce qui nous rapproche de la valeur trouvée au test de la 1er lampe.








Graphique représentant le nombre de lux en fonction de l’angle en cm de la lampe 3


















Nous pouvons remarquer que l’allure de cette courbe est particulière, en effet cela signifie que cette lampe possède un halo de lumière focalisée et qu’au-delà de 15 cm de rayon la lampe n’éclaire plus.
Elle possède donc un faisceau beaucoup plus focalisé vers l’avant que sur les bords.






 Graphique représentant des lumens en fonction du rayon de la lampe 3




Le nombre total de lumens est ici de 99,75 que nous divisons par 3,6 W (Puissance déterminée).
Nous obtenons ainsi un taux de 27,7 lumens/Watt.

























Lampe 4
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	Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de la lampe 4

	Modèle
	B TWIN éclairage vélo

	Puissance
	??

	Mode 1 (Puissant)
	2 heures

	Mode 2 (Medium)
	3,5 heures

	Mode 3 (Eco)
	7 heures

	Mode 4 (Flash) 
	4 heures

	Flux lumineux
	210 lumens max
















Graphique représentant l’éclairement en lux en fonction de la distance en mètre de la lampe 4


















Toujours la même allure de courbes et sur le zoom ci-dessous nous remarquons une valeur de 13 Lux à 15 mètres.












Graphique représentant le nombre de lux en fonction de l’angle en cm de la lampe 4




















Nous avons ici un halo plus large et qui éclaire mieux les bords contrairement à la lampe précédente.

Graphique représentant des lumens en fonction du rayon de la lampe 4

Avec un total de lumens de 91,3 que nous divisons par 5,5 W (Puissance obtenue par mesure) nous obtenons un total de 16,6 lumens/Watt.




Conclusion lampe avant

Conclusion de l’étude des 4 lampes avant de vélo par rapport à notre cahier des charges minimum de l’éclairage :
Ces mesures nous ont permis de quantifier la capacité de ces 4 lampes à satisfaire notre cahier des charges.
Nous observons que le taux d’éclairement dès 15 mètres est déjà bien bas ,13 et 17 Lux pour 15 Lux minimum. Sauf la lampe 2 qui arrive à 40 Lux, cependant sa capacité à éclairer au-delà de 20 mètres tout en satisfaisant le cahier des charges n’est pas assurée.



De plus nous avons effectué les mesures de Lux en fonction de la distance à l’aide d’un luxmètre fourni au laboratoire et également à l’aide d’une application sur smartphone.
Cela nous a permis de comparer deux valeurs pour une distance exacte et de voir si ces deux valeurs étaient plus ou moins proches. Ainsi nous avons pu affirmer que notre mesure était correcte et que la précision de l’application était acceptable.













Etudes de cas lumière Led « bulles »  



Après avoir effectué cette étude de cas et récolté des valeurs de lumens, nous avons mené une étude complémentaire afin de savoir comment nous pourrions gagner en lumens.
Pour cela nous avons étudié deux Led « bulles » de 1W, sur lesquelles nous avons effectué la mesure habituelle de lux en fonction du rayon et également une mesure de température. 

[image: ]Led « Bulle » froide et chaude.


Mesures des leds bulles chaudes et froides.

Nous avons soudé la led bulle sur un radiateur afin de dissiper sa chaleur émise.

[image: C:\Users\Adrien\Downloads\IMAG0502.jpg][image: C:\Users\Adrien\Downloads\IMAG0503.jpg]

Nous avons installé l’ensemble (Led + radiateur) à dix centimètres du mur afin de mesurer l’éclairement et la tempèrature correspondants. Nous faisons varier ces paramètres en augmentant la valeur du courant ( 0.1 A  0.5 A).
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Puis nous avons effectué une mesure d’éclairement en fonction du rayon de l’angle.
Cela nous a permis de déterminer le nombre de lumens ainsi que le nombre de lumens/Watts.

Câblage du montage
[image: C:\Users\Adrien\Downloads\IMAG0505.jpg][image: C:\Users\Adrien\Downloads\IMAG0506.jpg]

Photo de la mesure de température
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Mesures 

Voici les premières valeurs obtenues pour les deux Led «  bulle ».

	LED Bulle Froide
	
	
	
	
	

	rayon(cm)
	lux
	lumen
	
	
	
	

	0
	2537
	0,00
	
	
	
	

	5
	1297
	10,18145
	
	
	
	

	10
	542
	12,7641
	
	
	
	

	15
	192
	7,536
	
	
	
	

	20
	83
	4,56085
	
	
	
	

	25
	39
	2,75535
	
	puissance
	1W
	

	30
	23
	1,98605
	
	
	
	

	35
	14
	1,4287
	
	
	
	

	40
	11
	1,29525
	
	
	
	

	45
	6
	0,8007
	
	
	
	

	50
	2
	0,2983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	total
	
	
	43,61
	
	lumen/watt
	43,61



Graphique représentant des lumens en fonction du rayon 



Sur cette courbe nous observons le halo très concentré de la Led.
Dans le tableau ci-dessous nous pouvons remarquer la température de la led allant jusqu’à 100°C

Egalement la diminution de l’éclairement à partir de 0,4 A, cela s’est suivie aussi d’une variation de couleur de la Led (du blanc au bleu). Cela nous a prouvé qu’il s’agissait bien d’une Led 1 W est que les données constructeurs étaient correctes.






	Tension
	3V

	Courant
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Lux 10cm
	995
	1844
	2500
	2750
	1500

	T°C
	34
	42
	58
	74
	100

	
	
	
	
	
	


Passons maintenant à la mesure de la Led «  Bulle » chaude

	LED Bulle chaude
	
	
	
	
	

	rayon(cm)
	lux
	lumen
	
	
	
	

	0
	2400
	0,00
	
	
	
	

	5
	1650
	12,9525
	
	
	
	

	10
	580
	13,659
	
	
	
	

	15
	230
	9,0275
	
	
	
	

	20
	115
	6,31925
	
	
	
	

	25
	60
	4,239
	
	puissance
	1
	

	30
	34
	2,9359
	
	
	
	

	35
	24
	2,4492
	
	
	
	

	40
	16
	1,884
	
	
	
	

	45
	12
	1,6014
	
	
	
	

	50
	9
	1,34235
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	total
	
	
	56,41
	
	lumen/watt
	56,41



Graphique représentant des lumens en fonction du rayon 


















Le halo reste tout aussi concentré et la courbe conserve une allure identique bien que le pic paraisse plus aplati.
Dans le tableau ci-dessous nous pourrons remarquer que la température est quasiment identique pour chaque mesure, cependant l’éclairement est doublé à 0,5 A.


	Tension
	3V

	Courant
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Lux 10cm
	950
	1930
	2480
	2940
	3100

	T°C
	35
	39
	41
	65
	93







Grâce à ces mesures nous avons pu remarquer une différence d’éclairement entre la Led chaude et froide.
Cependant comment pouvons-nous augmenter nos valeurs de lumens ?
Pour ce faire nous avons ajouté à notre montage un ventilateur alimenté en 12 V et placé à proximité du support de la led.
[image: ]

Voici les résultats obtenus pour les mêmes leds placées à la même distance du mur.















	LED Bulle Froide ventilateur
	
	
	
	

	rayon(cm)
	lux
	lumen
	
	
	
	

	0
	2750
	0,00
	
	
	
	

	5
	1800
	14,13
	
	
	
	

	10
	546
	12,8583
	
	
	
	

	15
	195
	7,65375
	
	
	
	

	20
	71
	3,90145
	
	
	
	

	25
	43
	3,03795
	
	puissance
	1
	

	30
	26
	2,2451
	
	
	
	

	35
	16
	1,6328
	
	
	
	

	40
	12
	1,413
	
	
	
	

	45
	8
	1,0676
	
	
	
	

	50
	6
	0,8949
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	total
	
	
	48,83
	
	lumen/watt
	48,83

	
	
	
	
	
	
	



Nous avons gagné environ 6 lumens avec le ventilateur.

Graphique représentant des lumens en fonction du rayon avec ventilateur 


















De plus la température de la led est maintenue à température ambiante jusqu’à 0.3 A puis elle atteint 58°C, ce qui est presque deux fois moins par rapport à la première mesure.




	Tension
	3V

	Courant
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Lux 10cm
	1005
	1760
	2420
	2730
	3190

	T°C
	24
	28
	31
	48
	58


S’en suit les mesures de la led chaude avec ventilateur

	LED Bulle chaude ventilateur
	
	
	
	

	rayon(cm)
	lux
	lumen
	
	
	
	

	0
	3070
	0,00
	
	
	
	

	5
	2030
	15,9355
	
	
	
	

	10
	650
	15,3075
	
	
	
	

	15
	260
	10,205
	
	
	
	

	20
	115
	6,31925
	
	
	
	

	25
	55
	3,88575
	
	puissance
	1
	

	30
	35
	3,02225
	
	
	
	

	35
	20
	2,041
	
	
	
	

	40
	15
	1,76625
	
	
	
	

	45
	9
	1,20105
	
	
	
	

	50
	7
	1,04405
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	total
	
	
	60,73
	
	lumen/watt
	60,73




Nous avons gagné 4 lumens par rapport à la dernière mesure.

Graphique représentant des lumens en fonction du rayon avec ventilateur 



La température est abaissée et l’éclairement à augmenté à chaque niveau.


	Tension
	3V

	Courant
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	Lux 10cm
	970
	1880
	2640
	3120
	3950

	T°C
	21
	26
	32
	34
	40






Conclusion, étude de cas des leds bulles  

La diminution de la température de la Led est donc une manière d’augmenter l’éclairement et le taux de lumens d’une led, un simple ventilateur nous a permis d’obtenir de meilleurs résultats.
L’installation d’un ventilateur sur une Led pourrait être envisageable, ou bien modifier la carcasse de la Led afin d’obtenir une meilleure circulation d’air et ainsi une meilleure performance, à voir si cela est réalisable d’un point de vu de l’usinage de la pièce et de la rentabilité financière d’une telle modification.
Dans tous les cas une circulation d’air sur la led permet d’augmenter sa performance. Nous rappelons que quand le courant est constant dans la Led et que la tension augmente, la puissance augmente également, ce qui peut amener à sa destruction.
Le refroidissement peut y remédier.
























Base de données et information usager

Nous avons décidé, afin de diffuser nos informations de créer une page web, divisée en plusieurs parties.

Page d’accueil 


Interface

Utilisateur déconnecté

[image: ]

Utilisateur connecté

[image: ]

Bien évidemment « Bonsoir » et « Bonjour » varie en fonction de l’heure !





Code 

[image: ]

[image: ]









Menu

Interface 

[image: ]

Nous avons décidé de  dédier un onglet pour les leds, un pour les batteries ceci afin de préparer l’avenir du site, ainsi qu’un espace forum qui permettra aux usagers de poser leurs questions.

Code 


[image: ]

[image: ]















Le site 


Accueil
 
[image: C:\Users\hp\Downloads\Screenshot-2018-6-10 éclairons-nous.png]

Nous avons créé ce site internet  en premier en utilisant les langages Html CSS uniquement.
Cependant on a trouvé que le code devenait trop chargé donc on a décidé d’intégrer le langage PHP et MySQL pour faciliter le développement du site et pouvoir gérer les informations qu’on reçoit à partir des  formulaires afin de pouvoir créer un espace utilisateur et un forum.
Tout  cela  en utilisant le logiciel WAMP qui regroupe les compilateurs des différents langages.

 



Inscription 

[image: ]

Espace forum 

[image: ]


En premier lieu pour bien comprendre le fonctionnement de la gestion des données, on a essayé de recevoir les informations des utilisateurs dans un fichier et de les récupérer quand on en a besoin.

PROGRAMME EN PHP PERMETTANT DE STOCKER LES INFORMATIONS DANS UN FICHIER :

[image: ]


Ensuite on a essayé de passer en base de données en utilisant le langage MySQL mais on n’a pas réussi à stocker les informations directement dans une base de données.

PROGRAMME CONTENANT DES LIGNES EN MySQL PERMETTANT DE STOCKER LES INFORMATIONS DANS UNE BASE DE DONNEES :

[image: ]

Information 

Ensuite, vient la partie « insertion des informations » dans le site donc on a récupéré les courbes qu’on a réalisé sur Excel et les tableaux résumants les performances des LED.


[image: ]
[image: ][image: ]
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Conclusion et Perspectives 






Pour conclure, l’éclairage d’un vélo est un enjeu crucial psychologique de l’utilisation du vélo en toute sécurité.
L’état a mis en place des lois obligatoire pour que chaque vélo est l’éclairage obligatoire mais sans valeur technique…..mais le prix de l’éclairage vélo est aussi un autre seuil psychologique….Or, le prix n’est pas un gage de performance, de  qualité, ni de fiabilité….

Nous sommes donc capables de déterminer les grandeurs physiques optimales requises pour telle ou telle utilisation (ex : éclairement nécessaire pour y voir sur une route, dans une salle, sur un bureau, etc.)

Suite à ce projet nous avons pu quantifier ces grandeurs physiques et ainsi les comparer entre elles et les comparer au minimum requis pour une utilisation précise déterminée dans le cahier des charges.

Cela nous a demandé une bonne organisation des tâches entre l’étude préalable, les mesures et le regroupement des données sur un site internet.

En effet la création d’un site internet nous a paru la meilleure solution pour faire connaître nos résultats et les mettre au service des utilisateurs qui souhaitent en savoir plus sur leurs éclairages.

Après avoir effectué une étude en amont nous en avons conclu qu’il était difficile de trouver une lampe adéquate pour un cahier  des charges défini par manque de données correctes. 

Dès lors que l’on veut choisir un éclairage, nous nous retrouvons face à une multitude de données de toute sorte, données qui mettent l’utilisateur dans le flou et l’achat se fait ainsi le plus souvent à l’aveugle.

C’est donc ce manque de clarté que nous avons essayé de résoudre avec ce projet.

A l’avenir, ce projet pourrait devenir beaucoup plus important.
 En faisant évoluer notre site en un véritable guide d’achat nous serions alors capables d’aiguiller un utilisateur qui viendrait sur ce site et qui, en précisant uniquement l’utilisation qu’il souhaite faire de sa Led, trouverait alors toute les Leds correspondantes à sa demande.

 De plus une traduction en anglais du site (et d’autres langues encore pourquoi pas ?) nous permettrait de viser l’international !

[bookmark: _GoBack]En plus, des performance de la led et du reflecteur, l’etude des convertisseurs qui alimente la led à partir de la batterie aurait était interessantes. Mais nos connaissances techniques  à ce jour  ne permettait pas de bien comprendre cette partie. 
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Semaine 45 à Semaine 49


Documentation, recherche, maitrise du sujet 


2


Semaine 50 à Semaine 13 (2018)


Réalisation de test, manipulation luxmetre 


3


Semaine 7 à Semaine 20


4


5


6


Réalisation des tableaux, fiche excel , Poster 


Semaine 20 à Semaine 22


Semaine  11 à Semaine 20


Semaine 14 à Semaine 22


Réalisation de la vidéo, ainsi que du rapport 


Comparatif des données 


Réalisation d'une base de donnée 
















1907


Henry Round "le curieux phénoméne"


Première émission de lumière par un semi conducteur.


1962


Nick Holonyak


LED émettant dans le rouge


1991


Shuji Nakamura


LED bleue qui permet de produire des LED blanches


2000


2013


production des LED de puissances


l'efficacité des LED commercialisées dépasse les meilleurs tubes fluorescents













lampe 1

Luxmetre	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	1520	1100	699	520	340	260	180	140	100	80	60	50	40	30	25	20	13	6	Telephone	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	1750	1200	796	584	410	300	230	180	140	110	100	80	70	59	41	30	22	12	Disatance (m)


Eclairement (Lux)




lampe 1 

Luxmetre	7.5	8	10	12.5	17.5	30	25	20	13	6	Telephone	7.5	8	10	12.5	17.5	59	41	30	22	12	Distance (m)


Eclairement (lux)




angle lampe 1

0	5	10	15	20	25	30	35	4240	2590	1071	457	265	188	144	118	


lumens lampe 1

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	0	20.331500000000005	25.22205000000001	17.937249999999995	14.561750000000007	13.282199999999996	12.434399999999998	12.041899999999996	Rayon (cm)


lumen




lampe 2

Luxmetre	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	4800	3000	1900	1160	780	606	420	390	300	270	220	195	160	150	125	85	50	26	Telephone	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	6017	3000	1700	1100	950	670	540	425	370	300	250	222	190	160	110	70	52	30	Distance( m)


Eclairement (Lux)




lampe 2 

Luxmetre	7.5	8	10	12.5	17.5	150	125	85	50	26	Telephone	7.5	8	10	12.5	17.5	160	110	70	52	30	Distance (m)


Eclairement (lux)




angle lampe 2

0	5	10	15	20	25	30	35	437	350	298	279	255	227	197	46	


lumens lampe 2

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	0	2.7475000000000009	7.0179000000000009	10.950749999999999	14.012250000000007	16.037549999999996	17.010949999999998	4.6942999999999984	Rayon (cm)


lumen 




lampe 3

Luxmetre	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	3200	1750	1150	700	485	335	245	195	150	120	107	95	75	65	55	37	23	12	Telephone	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	3700	1830	1150	632	460	320	230	170	145	115	102	90	70	60	50	40	21	10	Distance (m)


Eclairement (lux)




lampe 3 

Luxmetre	7.5	8	10	12.5	17.5	65	55	37	23	12	Telephone	7.5	8	10	12.5	17.5	60	50	40	21	10	Distance (m)


Eclairement (lux)




angle lampe 3

0	5	10	15	20	25	30	35	8000	4800	2250	100	37	18	12	8	Rayon (cm)


Eclairement(Lux)



lumens lampe 3

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	0	37.680000000000007	52.987500000000011	3.9249999999999994	2.0331500000000009	1.2716999999999996	1.0362	0.81639999999999968	Rayon (cm)


lumen 




lampe 4

Luxemetre	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	2030	970	550	345	242	176	140	107	87	73	62	52	47	41	36	23	15	9	Telephone	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	10	12.5	17.5	2220	975	620	380	280	190	150	123	102	85	70	59	53	44	40	25	15	9	Distance (m)


Eclairement (Lux)




lampe 4 

Luxmetre	7.5	8	10	12.5	17.5	41	36	23	15	9	Telephone	7.5	8	10	12.5	17.5	44	40	25	15	9	Distance (m)


Eclairement (lux)




angle lampe 4

0	5	10	15	20	25	30	35	5140	2600	1170	440	227	96	47	27	


lumens lampe 4

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	0	20.410000000000004	27.553500000000007	17.27	12.473650000000006	6.7823999999999982	4.0584499999999997	2.7553499999999991	Rayon (cm)


lumen




Comparaison des lampes

lampe 2	7.5	8	10	12.5	17.5	150	125	85	50	26	lampe 1	7.5	8	10	12.5	17.5	30	25	20	13	6	lampe 3	7.5	8	10	12.5	17.5	65	55	37	23	12	lampe 4	7.5	8	10	12.5	17.5	41	36	23	15	9	



lumens LED bulle froide

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	0	10.181450000000002	12.764100000000001	7.5359999999999987	4.560850000000003	2.7553499999999991	1.9860499999999999	1.4286999999999996	1.2952500000000018	0.80069999999999975	0.29829999999999995	Rayon (cm)


lumen




lumens LED bulle chaude

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	0	12.952500000000004	13.659000000000002	9.0274999999999981	6.3192500000000038	4.238999999999999	2.9358999999999997	2.4491999999999989	1.8840000000000023	1.6013999999999995	1.3423499999999997	Rayon (cm)


Eclairement (Lux)




lumens LED bulle froide ventilateur

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	0	14.130000000000003	12.858300000000003	7.6537499999999987	3.9014500000000019	3.037949999999999	2.2450999999999994	1.6327999999999994	1.4130000000000018	1.0675999999999997	0.89489999999999981	Rayon (cm)


lumen 




lumens LED bulle chaude ventillateur

Lumens	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	0	15.935500000000005	15.307500000000003	10.204999999999998	6.3192500000000038	3.8857499999999989	3.0222499999999997	2.040999999999999	1.7662500000000021	1.2010499999999995	1.0440499999999997	Rayon (cm)


lumen




[image: Résultat de recherche d'images pour "design led"]p. 47
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voyage

« Convient pour toutes d'activités de plein air comme le camping, (2 randonnée & vélo et autres sports

SPORTASTISCH (EVIIX)
Dispositif antivol de
sécurité maximal

> En savoir plus

Antivol vélo professionnel * Fold
&Hold " 5mm en acier * 85cm
long - niveau éleve de sécurt
Fedr ek 2

EUR 38,95 yprime

Passez la souris sur limage pour zoomer

‘Commentaires sur 2 publcité )

Produits frequemment achetés ensemble

prix total: EUR 45,98

H Q Taper ici pour rechercher

Essai gratuit de 30 jours

T
Pame - Uistes~ 7 panier

Parager 4 E1Y @

Livré en 1 jour ouvré

Continuer avec la livraison
en 1 jour ouvré GRATUITE
(ou 0,01€ par livre)
avec Amazon Prime

amazon prime

© Votre adresse de livraison:
Amiens 80000

Quantité: 1 v

Activez a commande 1-Click

Ajoutez 3 votre liste

LISMILE
—_—
LED lumiére
arriére pour
vélo

[2 PACK] LED Lumiére Arrisre Pour
Velo Rechargeable Etanche, LiSmile 2 ...

Frdrdedeodr 3
EUR 14,98 vprime

‘Commentaires sur la publcité )





image19.png
3. Eclairage Avant, BIGO LE' X { G lux - Recherche Google X { G lumens - Recherche Goo: X

= ECLARAGE VELO LED VIC X ( @ GHB2en 1 Eclairage Vel

x

€ > C | @ sécurisé

https://www.amazon.com/Sunspeed-Rechargeable-Mountain-Bicycles-Waterproof/dp/B01MICKU7O

Sports & Outdoors » Outdoor Recreation » Cycling » Accessories » Lights & Reflectors » Headlight-Taillight Combinations

H Q Taper ici pour rechercher

SUNSPEED
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- STURDIEST AIRCRAFT QUALITY ALUMINIMUM - Built of the Highest quality with aircraft grade
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- INSTALL EASILY AND QUICKLY, WITH NO TOOLS REQUIRED! Anyone can mount these front
Rechargeable LED bike lights and Safety back light in a minute or less. Simple to slip in and out of LED
bike light holder, KEEPS thieves away!!

~ NO QUESTIONS ASKED ! Your satisfaction is our guarantee! If you aren't satisfied with our Rechargeable
LED bike light set for ANY reason within 30 days of purchase, we will refund the full purchase price. No
hassles, no delays, and no questions asked!

New (1) from $20.99 & FREE shipping on orders over $25.00 shipped by Amazon. Details

s 8V Bieycls Light set Super
By bike headlight and i S, 310

Fedrdr e s 6545
$8.99 yprime

taillight set a

>Shop now

Ad feedback )

see A Y @

$20.99

“This item ships to France. Want it
Thursday, June 72 Choose
AmazonGlobal Priority Shipping
at checkout. Learn more

In Stock.

Sold by Sunspeed and Fulfilled by
Amazon. Gift-wrap available.

Qy: 1 v

Turn on 1-Click ordering for this browser

© Deliver to France

Add to List

Haveonetosell? [ Sallon Amazon
Don't lose your
phone to a cheap
plastic mount

Roam Universal Premium Bike Phone
Mount for Motorcycle- Bike Handlebar...

Fedrdrdrdr 4,395
$12.98 vprime

Ad feedback )





image20.png
2, Eclairage Avant, BIGO LE1 X ' [J 362-extpdf. x

& > C | @ sécurisé | httpsy//www.amazon.fr/Eclairage-BIGO-Rechargeable-déclairage-Impermeable/dp/B07 1RMXQ46

jotre adresse de livraison:  Parcourir denti
Amiens 80000 catégories ~ x e abonnant Votre compte ~

Essai gratuit de 30 jours

Pame - Uistes~ 7 panier

Sports et Loisirs  Meilleures ventes  Promotions & Outlet  Vétements de sport - Chaussures desport~  Electronique - Camping & Randonnée - Fitness - Cyclisme - Glisseurbaine - Sporis dhiver - Golf+  Football~  Running~  Boxe

Sports et Loisirs > Cyclisme » Eclairage » Eclairage avant

Eclairage Avant, BIGO LED Phare Lampe pour Vélo Puissante USB Rechargeable, 900 Lumens Lumiére, Multi Modes

d'éclairage, Antichoc Impermeable IP65, 295ft distance pour VTC VTT
de BIGO
Frdrdrdedr v 121 commentaires client | 17 questions ayant recu une réponse

[ of

Prix: EUR33.69
Nouveau Prix: EUR 17,99 Livraison gratuite dés EUR 25 dachats en France métropolitaine. Détails
Economisez - EUR 15,60 (46%)
Tous les prix incluent la TVA.

[T TOTT] 5% de réduction pour Fachat de 1 articles 9 promtions ~

En stock.

Voulez-vous le faire livrer le lundi 4 juin? Choisissez la Livraison en 1 jour ouvré au cours de votre commande. En savoir plus.

4

&
)

Vendu par BIGO et expédié par Amazon. Emballage cadeau disponible

1 1 EN

Note: Cet article est ligible 4 la livraison en points de collecte. Détails

1 neuf & partir de EUR 17.99

[Garantie 1 Uttra-lumineux 00 Lumen Puissance générée par notre demiére LED. il peut allumer jusqu'a plus de 295 ft Lampe CREE & haut rendement lumineux et jusqua
100.000 heures de fonctionnement. Commande maintenant avec la garantie de 100% remboursement en cas de mécontentement de notre produit. Donc, vous ne risquez
fien pour nous faire confiance.

[DESIGNE HUMANITAIRE 1 Sa batterie 2000 méh rechargeable rend votre vie plus &conomique et plus écologique, et vous pouvez économiquer votre argent, ce
projecteur peut étre chargé & parti de fordinateur ou d'autres appareils avec port USB. Il a été concu avec les deux épaisseurs d'épaisseur pour garantir une lumidre vélo et
e support bien installé sur le guidon.

CMult-modes pour choisir] 3 MODES DE LUMIERE pour phare (Glare / Low / Strobe). Il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer/ éteindre cette lampe frontale de vélo,
indicateur du niveau de batterie vous rappélera de charger la batterie
leut légérement. Pour assurer la durée de vie de cette éclairage, nous NE

Vous pouvez changer tous les modes de lumiére rapidement et facilement en prennant le vélo.
Passez la souris sur [image pour zoomer . [Resistante ] Cet éclairage vélo est classé IPX6 résistant a leau. Vous pouvez le laisser quant
VOUS recommandons PAS de Fallumer quand vous étes au milieu dune tempéte de pluie

CTrés Facile A Installer La lumiére de cyclage peut éire moniée surla plupart des guidons de vélo et des casques cyclistes, Sinstalle en quelques secondss et pas besoin
ouils. Le support et la lampe sont dstachables, il peut également étre uiiisée comme une lampe ou une lumiére de secours aprés avlr refré le support

Produits frequemment achetés ensemble

Prix total. EUR 30,05

+

H Q Taper ici pour rechercher

Partager M ] ¥ @

Livré en 1 jour ouvré
Continuer avec la livraison
en 1 jour ouvré GRATUITE
(ou 0,01€ par livre)
avec Amazon Prime

amazon prime

© Votre adresse de livraison:
Amiens 80000

Quaniité = 1 v

Actvez 1a commande 1-Click

Ajoutez & votre liste

ikross

Laliberté en
faisant du vélo,
position sécuris...

iKross Universel Support Fixation
Guidon Velo, Bicyclette, Cyclisme ave...

Fededr sy 274
EUR 18,99 vprime

Commentaires sur 1a publcts )
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Fait pour ETRE VU de favant efficacement 3 vélo,

Un clairage LED avant trés puissant et rechargeable via cable

USB. Se fixe au cintre de votre vélo ou sur votre casque.

stockindisponible
v Tweet | fPatager | S Googler
2 psToRE
5T
L AN SV E
SES AVANTAGES
EFFICACITE VISUELLE Eclaire 3 30 métres, visible 3 1200 métres. 2 LED, 3 modes fixes, 1 mode flash.
AUTONOMIE Jusau' 4 en mode contin, 6 en flash.Recherge parcble micro USS.
FACILITE DE MONTAGE / DEMONTAGE Fixation universelle et sans outils compatible & tous types de cintres de vélo
MODULARITE Vendu avec une fixation permettant de positionner f<clairage sur votre casque.
GARANTIE 20m5
INFORMATIONS TECHNIQUES -

H Q Taper ici pour rechercher
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1 <2php
2 $utilisateur—false;

3 $pseudo-"YOUSSEF";

4 echo "<br/> <br/> <br/> ";

H

6

7 if($page!-"INSCRIPTION" and $utilisateur——false)

8v{

9 echo "

10v  <form method=\"post\" action=\"COMPTES/find_accounts.php\">

1w <p>

12

13 <label for=\"pseudo\">Votre pseudo ou E-mail :</label>

14

15v <input type=\"text\" name=\"pseudo\" id=\"pseudo\" />

16

17

18 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

19

20 <label for=\"pass\">Votre mot de passe :</label>

21

22 <input type=\"password\" name=\"password\" id=\"password\" />
23 <input type=\"submit\" value=\"Se connecter\" class=\"submit\"/>
2

25 <br/>

26 <a class=\"boutton_mineur\" href=\"INSCRIPTION.php\">S"inscrire! </a>
27 </p>

28 </Form>";

29v}

30




image34.png
31
32
33
34
35
36
37
38
20

*&nbsp;&nbsp;&nbsp; ' .strtoupper ($pseudo).’</span>’;

if($utilisateur—=true and $page!="INSCRIPTION" )
f theure - date("H");
$salut - ($heure<17 AND $heure>4) ? 'BONJOUR' : 'BONSOIR' ;
echo '<span class="Bienvenue”>'.$salut.
3
2>
<h1> <a href="page_principale.php” ><img src="images/logo2.png" al

accueil™ /></a> Eclairons-NOUS
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<?php

echo"<p class=\"center gras ombre \"> <span class=\"grand\">
MENU</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3

if ($page-="Accueil™)

{

echo”<span class=\"souligné\"> $page </span>";

} else {

echo"<a class=\"boutton_menu\" href=\"Accueil.php\">Accueil</a>";

echo"&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; " 5

if ($page—"LEDs") {
echo”<span class=
} else {

"souligné\">

echo”<a class=\"boutton_menu\"

echo"&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " 5

if ($page—"Batteries

} else {

) {

"souligné\">

echo”<a class=\"boutton_menu\"

}

echo"&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " 5

if ($pag
echo”<span clas.

"Contacts™) {

"souligné\">

$page </span>";

href=\"LEDs.php\">LEDs</a>";

$page </span>";

href=\"Batteries.php\">Batteries</a>";

$page </span>";
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26 } else {

27 echo”<a class=\"boutton_menu\" href=\"Contacts.php\">Contacts</a>";
28 1

29 echo”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”;

30 if ($page-="Forum")

31 echo”<span class=\"souligné\"> $page </span>";

32 } else {

33 echo"<a class=\"boutton_menu\" href=\"Forum.php\">Forum</a>";

34

35  echo”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ™
36 if ($page——"Plus_d'infos") {

37 echo”<span class=\"souligné\"> $page </span>";

38 } else {

39 echo”<a class=\"boutton_menu\" href=\"Plus_d"infos.php\">Plus d'infos</a></p>";
40

41 #PAGE INTERNES
42 if ($page!="INSCRIPTION") {
43 echo”</br>

a4 <form method=\"post\" action=\"info.php\">
45 <p class=\"center\">

46 <label for=\"pseudo\" >Search:</label> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
a7

a8 <input type=\"search\" size=\"60\" />

49 </p>

50 </form>

51 =R

52 }
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‘Vos coordonnées :

MENU

Accueil LEDs Batteries Contacts Forum Plus d'infos

INSCRIPTION

Votre pseudo : youssef123
Votre mot de passe :
“Votre adresse E-mail : [Ex : youssef.ahammou@xoooc.xoc
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<php

$monfichier - fopen('pseudos.txt’,
$cpt-0;

fputs($monfichier, “$pseudo\n”);

a+');

fclose($monfichier);

$monfichier - fopen('passwords.txt', ‘a+');
fputs ($monfichier, “$password\n”);
fclose($monfichier);

$monfichier - fopen(‘emails.txt’, ‘a+');

fputs($monfichier, “$email\n");

fclose($monfichier);?>
- header(*location: ../Accueil.php’);

>




image42.png
try

$bdd — new PDO('mysql:host=localhost;dbname=accounts;charset=utf8', ‘root', '');

¥
catch(Exception $e)
{
die("Erreur : '.$e->getMessage());
}

$req - $bdd->prepare(('INSERT INTO coordonnees(id, pseudos, passwords, emails)
VALUES(\'\", :pseudo, :password,:email)'));

$req->execute(array(
*:pseudo’~> $pseudo,
*:password’—> $password,

‘remail’->$email

))s

$reponse - $bdd->query("SELECT * FROM coordonnees');
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‘Voici le graphique représentatif de 1I’éclairement en fonction de la distance.

2000

lampe[1

1800

Lel e

—e—Luxmetre

Disatance (m)

On observe la diminution progressive de I'éclairement avec I'augmentation de la distance.
Le graphique suivant est un zoom sur la partie de la courbe qui nous est e plus intéressant.

1l est important de remarqué la valeur de I'éclairement dés 15 métre afin de la comparer a notre
cahier des charge.
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Modéle

GHB 2

Puissance

7.8 Watt

Mode 1

2.5 33 heures|
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Flux lumineux|
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Dés 15 métre nous obtenons au mieux 17 Lux.
Graph des lux en fonction du rayon de Ihalo:

4500
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Ce graphe nous donne une idée de la forme de I’halo de la lampe.De plus il nous
permet de déterminer les lumens en fonction du rayon de I’halo ainsi que les lumens/Watt.

Courbes des lumens en fonction du rayon

Rayon (cm)

‘Nous sommes maintenant capables de déterminer le nombre de lumens de la lampe. I est ici de 115,81
(total des lumens obtenue par rayon de I’halo )que nous divisions ensuite par la puissance la lampe (7.8 W).
‘Nous obtenons ainsi un taux de 14\.8 lumens/Watt.




