Caves
Spatialité
· Séparation de la cave en deux par un mur séparatif. 
· Deuxième partie de la cave surélevée de 5 cm, contenant la technicité.
· Basse hauteur sous plafond, espace assez propre par les murs peints en blancs. 


Construction
· Complexe de plafond composé de voussettes et poutres IPE 140.
· Complexe de sol composé d’un carrelage d’époque posé sur une chape coulée sur du béton. 
· Murs et escalier en briques.
· Terre-plein entourant les murs de soutènement. 

Ouverture
· Soupiraux donnant sur la façade nord, dont un seul vitré (les autres sont fermés par une simple planche de bois).


Techniques 
· Chauffage au gaz 
· Boiler
· Conduits d’eaux usées
· Conduits des eaux vannes

Electricité 
· Interrupteur simple allumage raccordé à deux plafonniers disposé dans chaque espace cave.



ESCALIER 
Escalier étroit en briques anciennes recouvert de vinyle motif carrelage. 

ELECTRICITE 
Interrupteur à allumage simple pour deux plafonniers (un dans chaque cave). 



ESCALIER 
- Permet la liaison verticale entre tous les étages et permet de distribuer les différents paliers.
- Escalier d'époque en chene en bon état.
-Actuellement plus aux normes (65 cm de large).



PREMIER ETAGE

Espace 6 
Spatialité
· Petit espace carré
· Lumière naturelle limitée. 
· Hauteur sous plafond moindre par rapport au rez.


Construction
· Espace construit en bloc (19x39cm) après la première construction (par-dessus l’espace 5). 
· Complexe de plafond composé de plaques Gyproc, suivi d’osb et de gites avec isolation.
· Complexe de sol composé d’un carrelage, suivi d’une étanchéité, d’osb et de gites avec isolation.  
· Revêtements de murs en carrelage (16x25cm). 
· Plinthes en bois peintes en blanc.



Ouverture
· Fenêtre au châssis fixe en PVC intégré d’un aérateur à clapet.

Techniques 
· Radiateur avec conduit d’alimentation dans le sol et rejoint l’espace 5. 
· Evier avec conduits d’eaux usées.
· Wc avec conduits des eaux vannes. 
· Ventilation à extraction mécanique (système C) de la sdb placée au mur.

Espace 7 

Spatialité
· Espace exposé plein sud, lumière naturelle optimale. 
· Hauteur sous plafond importante
· Vue assez large sur le toit plat de la construction du rez et des bâtiments disposés à l’arrière.


Construction
· Complexe de plafond composé d’une finition plafonnage, suivi de solives et de l’ancien parquet massif. 
· Complexe de sol composé d’un revêtement souple en vinyle (3mm), suivi d’une chape sèche et de l’ancien parquet massif.
· Mur de la façade sud et mur séparant la chambre du couloir composé de briques pleines avec finition plafonnage. 
· Plinthes en bois peintes en blanc. 


Ouverture
· Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.
· Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.
· Ancienne porte condamnée (ébrasement visible).

Techniques 
· Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.
· Cheminée d’époque condamnée.


Espace 8  
Spatialité
· Espace exposé au nord, lumière naturelle diffuse. 
· Vue sur la rue, vis-à-vis avec les voisins d’en face. 

Construction
· Voir la composition du complexe de plafond de l’espace 7. 
· Voir la composition du complexe du sol de l’espace 7. 

· Plinthes en bois peintes en blanc. 
· Cloisons légères en métal stud recouvertes d’osb avec une finition plafonnage 

Ouverture
· Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.
· Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.
· Ancienne porte condamnée (ébrasement visible).

Techniques 
· Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.
· Cheminée d’époque condamnée.
· Gaines techniques pour le conduit des eaux usées et eaux vannes de l’espace 10. 
· Ancienne gaine technique sur le mur mitoyen. 



ELECTRICITE 
· TGBT et parlophone dans chaque chambre.
· Appliques sur chaque palier.
· Dizaine de prises par chambre.
· Appliques et luminaires encastrés dans les chambres. 
· Prises TV et wifi dans chaque chambre.
· Luminaire de secours au R+2 au niveau de la cage d'escalier.




ETAGE 2

Espace 9 
Spatialité
 - Espace exposé plein sud, lumière naturelle optimale. 
 - Espace situé sous les toits, chaleur importante.
 - Vue assez large sur le toit plat de la construction du rez, de la cour intérieure et des bâtiments avoisinants.

Construction
· Faux plafond avec finition plafonnage sur la moitié du plafond poursuivi par la pente de toit.
· Complexe de sol composé d’un revêtement souple en vinyle (3mm), suivi d’un osb et de l’ancien parquet massif.
· Plinthes en bois peintes en blanc. 
· Murs et pente de toit recouverts de lambris en bois. 
· Panne visible

Ouverture
· Fenêtre de toit en bois
· Ouverture due à une ancienne porte à peindre standard.

Techniques 
· Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.
· Cheminée d’époque condamnée.

Espace 10
Spatialité
 - Espace exposé au nord, lumière diffuse. 
 - Espace situé sous les toits, chaleur importante.
 - Vue sur la rue, vis-à-vis avec les voisins d’en face.

Construction
· Voir la composition du complexe du sol de l’espace 9.
· Plafond droit grâce à un faux plafond avec finition plafonnage.
· Plinthes en bois peintes en blanc. 

Ouverture
· Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.
· Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.

Techniques 
· Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.
· Cheminée d’époque condamnée.
· Ventilation à extraction mécanique (système C) de la sdb placée au plafond.


ELECTRICITE 
· TGBT et parlophone dans chaque chambre.
· TGBT, compteur d’électricité sur le palier.
· Dizaine de prises par chambre.
· Luminaires encastrés dans chaque espace. 
· Prises TV et wifi dans chaque chambre.








COMPTE RENDU
· Espace 3 et 2 sont insalubres par l’absence d’apport de lumière naturelle directe (manque de lumière flagrant).
· Création d’un sol irrégulier par la multicouches de revêtements de sols.
· Lambris et papiers peints vétustes et inappropriés.
· Constructions inadaptées (angles non ergonomiques.
· Escalier plus aux normes : 70 cm.
· Vieilles gaines techniques quasiment non utilisées.
· Quelques belles traces du passé comme la cheminée et la double porte battante.
· WC fort étroit.
· Différences de niveaux gênantes : marche de 1,5 cm à la porte d’entrée de l’appartement, 
marche de 17 cm pour descendre dans la cuisine en venant de la salle à manger et de la buanderie. 
· Non homogénéité des murs par l’utilisation de matériaux multiples dus aux différentes époques de construction. 
· Présence importante des zones dites tampons où la principale fonction est le passage. 
· Forme non régulière des espaces par les cheminées condamnées, vieilles gaines ou angles incongrus de la nouvelle construction. 
· Mauvaise disposition des espaces par rapport à l’orientation de la maison (buanderie bien éclairée).
· Espaces sanitaires dans l’espace public. 
· Non étanchéité de l’évacuation des eaux usées et eaux vannes par la buanderie donc traces d’humidité.



VICES 
· Insalubrité de l'espace 2 et 3 par l'abscence d'ouverture sur l'extérieur (pas de lumièrer naturelle). 
· Longue fissure dans le mur mitoyen de l'espace 6.
· Superposition de revetements de sols partout, ce qui entraine une humidité parfois sous jacente.
· Finition très mal réalisées (isolation?).
· Murs qui pèlent dans l'espace 5 à cause de l'humidité véhiculée par le passage de l'évacuation des eaux vannes et usées qui est non isolée.
· Pas de réflexion sur l'évacuation des eaux de pluie au niveau du toit plat de l'espace 4.
· Accumulation de l'eau car absence de pente ou évacuation (stagnation).
· Superposition des sols entrainent une insonorisation qui n'est pas due à une isolation pensée. 
