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التمرين  :        نريد تصميم الدارة  المنطقية لنصف الطارح حيث تسمح لنا بطرح عددين من بيتين  A  وB
 (
اكمل جدول الحقيقة
استخرج معادلا ت المخارج
ارسم 
التصيم
 المنطقي لنصف الطارح
استخرج المعادلات المنطقية للمخارج 
 للدارة المنطقية في الشكل 
-1-
 ثم استنتج ماذا تمثل؟
اكمل تصميم دارة التى تطرح عددين
 
A
 و
B
 مكونين من 3 ابيات في وثيقة الاجابة 
نريد 
تحقيق
 دالة المخرج 
C
 لنصف الطارح 
باستعمال منتخب معلومات(1×4
)
 
ذو
 
المرجع 
74153 
 
SN
 و بالاعتماد
 على وثيقة الصانع شكل 2-
اذكر اسم عائلة هذه 
الدارة
 ثم 
حدد اقطاب مداخل الدارة  و
مداخل العنونة
.
8-
اسخرج
 العبارة المنطقية لمخرج منتخب لمعلومات
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 (
HS
) (
نصف 
طارح
)[image: ]
 (
C
n
-1
) (
Q
)
 (
C
n
) (
B
n
) (
A
n
) (
الشكل
 -1-
) (
HS
) (
HS
)[image: ]

9- حدد الحالة المنطقية لمداخل المنتخب حتى يحقق دالة المخرج C لنصف الطارح وأكمل ربط  الدارة في وثيقة الاجابة
[image: ][image: ]- من اجل التحقق من مطابقة تشغيل مخرج المنتخب 4×1 ومخر ج C  لنصف الطارح نستعمل الدارة الموالية التي تقوم باظهار حالة المخرجC  على المرقن  فقط عند تطابق المخرجين S1و S2
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يشتعل الثنائي الضوئي في مخرج  البوابة المنطقية عندما يتطابق المدخلين S1   وS2  اي        (S1=S2)
استنتج اسم البوابة المنطقية و اكمل جدول الحقيقة في ورقة الاجابة
· تشغيل المرقن :
القاطعة m  تستعمل لاختيار نوع الاظهار  
m=0   المرقن يظهر حالة المخرح لنصف الطا رح عند اشتعال الثنائي الضوئي على شكل 0 او 1
m=1    المرقن يظهر حالة المخرح لنصف الطا رح عند اشتعال الثنائي الضوئي على شكلL  او H
10- اكمل جدول تشغيل دارة مفك الترميز للمرقن
11- استخرج معادلات القطع : 	a    وb
12- استنتج نوع المرقن المستعمل في هذه الحالة- 

الدارة  74153 من وثيقة الصانع:
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