ملخص الرافعات و الموزعات
 (
تعريف  
:
  
هي عبارة عن منفذات 
تقوم بتحويل الطاقة الهوائية إلى طاقة 
ميكانيكي
ة
على
 شكل حركة مستقيمة 
. 
   
        
  مثل ( تحريك الثاقبة إلى أسفل أو إلى 
أعلا ،
 تثبيت قطع للثقب ...... 
إلخ
 )
يرمز لخروج ذراع الرافعة بالرمز(+) ولدخوله بالرمز(-)
 
 و هي 
نوعان 
:
                            
)


 (
-
 
الموزعات 
الهوائية
 :
 
هي عبارة عن منفذات متصدرة توزع الهواء المضغوط على المنفذات الهوائية
 كالرافعات
 
                                    
)[image: ][image: ] (
التكوين                                          
   
انواع
 التحكم في الموزعات
             
)[image: ] (
هي رافعة تحتوي 
على نابض للإرجاع
 أي عند خروج ذراع الرافعة العودة 
تكون مباشرة   
بالنابض
  .
 و للتحكم في
ها
 نستعمل دائما
 
موزع 3/2
    (موزع ذو 3 فتحات و 
وصعتين
)
) (
للعودة إلى حالة الراحة تغذى الغرفة الأمامية فيحدث ضغط على المكبس
مما يؤدي إلى دخول ساق الرافعة
) (
عند تغذية الغرفة الخلفية بالهواء المضغوط 
 يحدث ضغط على
 
المكبس
 
 مما يؤدي إلى خروج ساق الرافعة  
وعند
 قطع التغذية لا
 
يعود المكبس 
 بساقه إلى حالة الراحة 
.
 
)[image: ] (
وضعية
 1
) (
وضعية
 
2
)[image: ] (
أحادية
 المفعول 
) (
مزدوجة
 المفعول 
 
)هناك نوعان من الرفعات 
[image: ]

ملاحظة :عندما يطلب مناربط الرافعة يجب أن ننظر إلى الضاغطة أين توجد في الغرفة 1 أو الغرفة   2.
[image: ][image: ]نشاط : اكمل ربط هذه الرافعات  
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