          A quoi sert l’échographie ?

[bookmark: _GoBack]Elle permet d’étudier la vitalité, le développement et le sexe d’un foetus. Elle permet aussi de dépister certaines anomalies. Grâce à elle, on obtient des images du corps humain par l’usage d’ondes sonores de haute fréquence. Les images obtenues sont démontrées en temps réel. Ce procédé n’implique aucune irradiation et est indolore. Plusieurs organes et régions du corps peuvent également être examinés tels que les tissus sous-cutannées, les muscles, les organes génitaux, veines etc… 


Il y a t’il des avantages et des limites ? 

· l'examen est non invasif et indolore 
· il est largement disponible et non irradiant (examen de choix pour les femmes enceintes et leur foetus) 
· contrairement aux RX offre une bonne image des tissus mous 
· fournit une image en temps réel et est ainsi largement utilisé pour guider des procédures interventionnelles (ponctions d'abcès, biopsies de tumeurs...) 

· Les ultrasons sont arrêtés par l'air; pour cela ils ne constituent pas l'imagerie de choix pour l'étude des intestins ou des organes masqués par l'air intestinal 
· Les ultrasons sont atténués en pénétrant dans les tissus, cette limitation peut concerner les patients larges 
· Les ultrasons ne pénètrent pas les os et ne constituent pas une alternative valable pour l'analyse des os ou des articulations (sauf la surface des os). 


De quoi est composé l’échographe et comment ça marche ?

 	Tout d’abord, nous avons la sonde, qui permet l’émission et la réception des ultrasons. Un élement important situé dans cette sonde est la céramique piézoélectrique qui, une fois soumise aux impulsions électriques, vibre générant les ultrasons. Ceux-ci sont envoyés dans un périmètre délimité (souvent trapézoïdal), et les échos enregistrés sont des signatures des obstacles qu'ils ont rencontrés. Nous avons ensuite un système informatique qui transforme, en image, le délai de l’ultrason qui se passe entre la réception et l’émission. Un console de commande qui permet la saisie des données du patient et les différents réglages. Et enfin, un moniteur (visuel) et un système d’enregistrement. 
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