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Pictogrammes pour la signalisation de santé et de sécurité et l’étiquetage des produits chimiques 


Les pictogrammes, ou symboles graphiques, peuvent servir à décrire une situation, à prescrire un comportement déterminé, ou encore à donner une indication de danger.

Les pictogrammes servent également en matière d’étiquetage des produits chimiques.
 
· Panneaux de signalisation de santé et de sécurité au travail
Les formes et les couleurs de ces panneaux varient en fonction de leur signification. 

	Signification
	Forme et couleurs des panneaux
	Exemple

	Interdiction
	Rond à pictogramme noir sur fond blanc, cerclé et barré de rouge à 45 °
(le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau)
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Défense de fumer

	Avertissement ou indication
	Triangle à pictogramme noir sur fond jaune, avec bordure noire
(le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)
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Danger Général

	Obligation
	Rond à pictogramme blanc sur fond bleu
(le bleu doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)
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Protection obligatoire de la vue

	Sauvetage et secours
	Carré ou rectangle à pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)
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Civière

	Matériel ou équipement de lutte contre l’incendie
	Rectangle ou carré à pictogramme blanc sur fond rouge(le rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)
	[image: image5.jpg]



Extincteur

	· Panneaux d’interdiction

	[image: image6.jpg]



Défense de fumer
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Flamme nue interdite et 
défense de fumer 
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Ne pas toucher
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Défense d'éteindre avec
de l'eau
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Eau non potable 
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Entrée interdite aux personnes 
non autorisées 



	· Panneaux d’obligation
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Protection obligatoire de la vue 
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Protection obligatoire de la tête 
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Protection obligatoire de l'ouïe 
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Protection obligatoire du corps
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Protection obligatoire des pieds 
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Protection obligatoire des mains 


	· Panneaux d’avertissement et de signalisation de risque ou de danger 
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Bande de marquage de sécurité 
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Danger électrique 
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Danger général 
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Matières inflammables ou
haute température (1) 
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Trébuchement 
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Chute avec dénivellation 
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Matières corrosives 
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Matières radioactives
radiations ionisantes
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Charges suspendues 


	· Panneaux de sauvetage et de secours 
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Sortie et issue de secours 
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Sortie et issue de secours
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Direction à suivre
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Premiers secours 
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Civière 
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Douche de sécurité 
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Rinçage des yeux 
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Téléphone pour le sauvetage
et premiers secours 


	· Panneaux concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie
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Lance à incendie 
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Echelle 
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Extincteur 
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Téléphone pour la lutte
contre l'incendie 
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Direction à suivre (signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)


	· Symboles d’étiquetage des produits chimiques
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Annexe 1









