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Patrick Adam
2115  Ravel

Drummondville, Québec
J2B 0A1
sSoumission pour Garage 26X28s
Dalle de béton 30 MPa
● Dalle de béton flottante.  728 pi.ca

● Dalle de béton de 6" renforcie avec treillis 6x6 
● Semelle de contour de 10" d'épaisseur X 24" de large pour le contour + 2 barres d'armature.

● 1 cuve de garage au centre. (Connexion en sus.)
● Excavation de +/- 1 pieds selon terrain, remblai de sable.

● Compaction du sol.

● Isolant rigide haute densité C-300 de 2" sous la dalle.

● Ramasser terre d'excavation inclus.
Mur extérieur de 10 pieds (De l'extérieur vers l'intérieur)

● Latte 1"X3" @ 16"
● Pare air scellé avec ruban 3M
● Aspenite 7/16"
● Structure en 2"X6" @ 16" c/c
● Linteau approprié au dessus de chaque ouvertures.

Toiture (De l'extérieur vers l'intérieur)
● Modèle de toiture 2 versants avec pente 6/12. 

● Bardeaux d'asphalte BP ou Iko. (Couleurs au choix) 
● Membrane autocollante sur 3 pieds.

● Toiture en aspenite 15/32".

● Chevron pré usinée de type standard aux 24 pouces c/c. 
● 1 aérateur de toit. (Type maximum)
● Corniche de toit 12"
● Fascia simple 6"
+Toiture décorative au dessus de la porte d'accès.
Porte et fenêtre
● Porte de 34" isolé + poigné + barrure. (PVC blanc extérieur et blanc intérieur) (Soufflage de porte 81/2")

● 2 fenêtre à manivelle 34"X48" + argon. (PVC extérieur blanc et intérieur blanc) (Soufflage de 81/2")

Porte de garage

● 2 portes de garage 9X8 couleurs blanc, modèle premium, embossé. 
De marque Garex.
Voir modèle sur http://www.portesgarex.com
● Capage de porte en aluminium blanc.
Finition extérieur/revêtement 
● Vinyle D-4.5
● Coin en vinyle de 3"

● Soffite d'aluminium blanc 4 panneaux

● Fascia d'aluminium blanc 6"
Information supplémentaire:
- Hauteur extérieur: 17 pieds 111/2 pouces (pignon) 
- Hauteur intérieur: 10 pieds 41/2 pouces.
Soumission valide 30 jours

Prix total incluant main d’œuvre, matériel et nettoyage des lieux.
Dépôt de 15% avant la commande des chevrons (3 semaines avant le début des travaux)
Montant total avant les taxes : 23 961.76$
Montant incluant TPS et TVQ : 27 550.03$ 
Estimateur et propriétaire : Patrick Adam
Membre A.P.C.H.Q   Licence R.B.Q: 8342-9613-22

Nous Contacter: 819-818-8820
Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable pour:

- Des délais des sous-traitants.

- De tous problème relié à des travaux non effectués par Garage sur Mesure

- En l'absence de test de sol fournis par le client, Garage sur Mesure ne pourra être tenu responsable des coûts supplémentaires dus à de mauvaises conditions de sol, exemple: excavation et remblai supplémentaire dû à un sol argileux, matériaux contaminé etc.
Garage sur Mesure vous assures que la totalité de cette soumission sera respecté dans ces moindres détails et que les travaux seront exécutés selon les normes en vigueur.
En signant cette soumission, le client approuve que cette dernière devient le contrat officiel entre le client et l'entrepreneur.


____________________                        ____________________

            Garage sur Mesure                                            Signature client
            Rénovation P.Adam                                
