Citroën (16)
 
Citroën AX GT ph1 85 ch (1987 - 1991)
Masse: 720 kg (C) / 753 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,360 L
Pneus: 165/65R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,938
S.Cx: 0,57 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6800 rpm (rupture d'allumage)
Infos + :
Puissance = 85 ch @ 6400 rpm
Couple = 116 Nm @ 4000 rpm
 
Citroën AX GT ph2 85 ch (1991 - 1992)
Masse: 745 kg (C) / 753 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,360 L
Pneus: 165/65R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,938
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6800 rpm (rupture d'allumage)
Infos + :
Puissance = 85 ch @ 6400 rpm
Couple = 116 Nm @ 4000 rpm
 
Citroën AX GT ph2 75 ch (1992 - 1993)
Masse: 772 kg (C)
Cylindrée: 1,360 L
Pneus: 165/65R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,938
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 75 ch @ 6200 rpm
Couple = 111 Nm @ 4000 rpm
 
Citroën AX Sport 95 ch (1987 - 1990)
Masse: 715 kg (C) / 719 kg (M - Moniteur) / 751 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,294 L
Pneus: 175/60R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 4,285
S.Cx: 0,585 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7200 rpm
Infos + :
Puissance = 95 ch @ 6800 rpm
Couple = 113 Nm @ 5000 rpm
 
Citroën AX GTI 100 ch (1991 - 1992)
Masse: 795 kg (C) / 841 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,360 L
Pneus: 185/60R13
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,938
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,37)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7000 rpm
Infos + :
Puissance = 100 ch @ 6800 rpm
Couple = 123 Nm @ 4200 rpm
 
Citroën BX GTI 16 160 ch (1987 - 1992)
Masse: 1070 kg (C)
Cylindrée: 1,905 L
Pneus: 195/60R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,924 / 1,848 / 1,28 / 0,969 / 0,757
Rapport de pont: 4,429
S.Cx: 0,68 (Cx = 0,35)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7000 rpm
Infos + :
Puissance = 160 ch @ 6500 rpm
Couple = 180 Nm @ 5000 rpm
 
Citroën DS3 THP 156 ch (2010 - )
Masse: 1165 kg (C) / 1261 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,598 L
Pneus: 205/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,538 / 1,920 / 1,323 / 1,026 / 0,822 / 0,681
Rapport de pont: 3,563
S.Cx: 0,66 (Cx = 0,315)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6600 rpm
Infos +:
Puissance = 156 ch @ 6000 rpm
Couple = 240 Nm @ 1400-4000 rpm
 
Citroën Saxo 8V VTS / VTR 90 ch (1996 – 2001)
Masse: 905 kg (C) / 956 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,765
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6250 rpm
Infos +: 
Puissance = 90 ch @ 5600 rpm
Couple = 135 Nm @ 3000 rpm

Citroën Saxo 8V VTS 100 ch (2001 – 2003)
Masse: 920 kg (C) / 960 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,378 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,589
S.Cx: 0,63 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6300 rpm
Infos + : 
Puissance = 100 ch @ 5700 rpm
Couple = 137 Nm @ 3500 rpm
 
Citroën Saxo 16V VTS 120 ch (1996 – 2003)
Masse: 935 kg (C) / 986 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,587 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,417 / 1,95 / 1,357 / 1,054 / 0,854
Rapport de pont: 3,937
S.Cx: 0,605 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: 7300 rpm
Infos + :
Puissance = 120 ch @ 6600 rpm
Couple = 147 Nm @ 5200 rpm
 
Citroën Xsara 16V VTS ph1 167 ch (1998 – 2000)
Masse: 1190 kg (C) / 1233 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,87 / 1,28 / 0,951 / 0,745
Rapport de pont: 4,429
S.Cx: 0,62 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 167 ch @ 6500 rpm
Couple = 193 Nm @ 5500 rpm

Citroën Xsara 16V VTS ph2 167 ch (2000 – 2002)
Masse: 1219 kg (C) / 1293 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 2,923 / 1,87 / 1,28 / 0,951 / 0,745
Rapport de pont: 4,429
S.Cx: 0,66 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 167 ch @ 6500 rpm
Couple = 193 Nm @ 5500 rpm

Citroën Xsara 2.0 HDI 110 ch (2001 – 2005)
Masse: 1216 kg (C) / 1239 kg (M - maxi revues) / 1259 kg (M - voiture perso)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 195/55R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,455 / 1,87 / 1,148 / 0,822 / 0,66 
Rapport de pont: 3,588
S.Cx: 0,66 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction 
Régime maxi:  4750 rpm (zone rouge)
Infos + :
Puissance = 110 ch @ 4000 rpm
Couple = 250 Nm @ 1750 rpm
 
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI ph1 90 ch (1999 – 2004)
Masse: 1300 kg (C)
Cylindrée: 1,997 L
Pneus: 185/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,454 / 1,869 / 1,148 / 0,822 / 0,659
Rapport de pont: 3,79
S.Cx: 0,79 (Cx = 0,33)
Transmission: Traction 
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance: 90 ch @ 4000 rpm
Couple: 205 Nm @ 1900 rpm

Citroën C5 2.2 HDI 136 ch (2000 – 2004)
Masse: 1485 kg C / 1530 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,179 L
Pneus: 215/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,42 / 1,78 / 1,12 / 0,8 / 0,61 
Rapport de pont: 3,94
S.Cx: 0,68 (Cx = 0,30)
Transmission: Traction 
Régime maxi:  5000 rpm
Infos + :
Puissance = 136 ch @ 4000 rpm
Couple = 317 Nm @ 2000 rpm
 
Citroën C5 2.2 HDI Break 136 ch (2001 – 2004)
Masse: 1518 kg (C)
Cylindrée: 2,179 L
Pneus: 215/55R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,42 / 1,78 / 1,12 / 0,8 / 0,61 
Rapport de pont: 3,94
S.Cx: 0,72 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction 
Régime maxi:  5000 rpm
Infos + :
Puissance = 136 ch @ 4000 rpm
Couple = 317 Nm @ 2000 rp

