Fiat (11)
 
Fiat Punto GT 136 ch (1993 – 1997)
Masse: 1000 kg (C) / 1040 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,372 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,545 / 2,238 / 1,541 / 1,156 / 0,891
Rapport de pont: 3,353
S.Cx: 0,617 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6250 rpm
Infos + :
Puissance = 136 ch @ 5750 rpm
Couple = 208 Nm @ 3000 rpm

Fiat Punto GT 133 ch (1997 – 1999)
Masse: 1000 kg (C) / 1036 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,372 L
Pneus: 185/55R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,545 / 2,238 / 1,541 / 1,156 / 0,891
Rapport de pont: 3,353
S.Cx: 0,62 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6600 rpm
Infos +:
Puissance = 133 ch @ 5600 rpm
Couple = 204 Nm @ 3000 rpm

Fiat Grande Punto Abarth 155 ch (2007 – 2013)
Masse: 1185 kg (C) / 1274 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,368 L
Pneus: 215/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,818 / 2,158 / 1,475 / 1,067 / 0,875 / 0,744
Rapport de pont: 4,176
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6500 rpm
Infos + :
Puissance = 155 ch @ 5500 rpm
Couple = 230 Nm @ 3000 rpm
 
Fiat Grande Punto Abarth EsseEsse 180 ch (2008 – ?)
Masse: 1185 kg (C) / 1262 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,368 L
Pneus: 215/40R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,818 / 2,158 / 1,475 / 1,067 / 0,875 / 0,744
Rapport de pont: 4,18
S.Cx: 0,75 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6500 rpm
Infos + :
Puissance = 180 ch @ 5750 rpm
Couple = 270 Nm @ 3000 rpm
 
Fiat 500 Abarth 135 ch (2008 – ?)
Masse: 1035 kg (C) / 1110 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,368 L
Pneus: 195/45R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,909 / 2,238 / 1,52 / 1,156 / 0,872
Rapport de pont: 3,35
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,325)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6500 rpm
Infos + :
Puissance = 135 ch @ 5500 rpm
Couple = 206 Nm @ 3000 rpm
 
Fiat 500 Abarth EsseEsse 160 ch (2009 – ?)
Masse: 1035 kg (C) / 1130 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,368 L
Pneus: 205/40R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,909 / 2,238 / 1,44 / 1,03 / 0,84
Rapport de pont: 3,73
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,325)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6500 rpm
Infos + :
Puissance = 160 ch @ 5750 rpm
Couple = 230 Nm @ 3000 rpm
 
Fiat Punto Evo Abarth 165 ch (2010 – 2013)
Masse: 1185 kg (C) / 1275 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,368 L
Pneus: 215/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,9 / 2,118 / 1,484 / 1,116 / 0,897 / 0,767
Rapport de pont: 4,118
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,34)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6500 rpm
Infos + :
Puissance = 165 ch @ 5500 rpm
Couple = 250 Nm @ 2250 rpm
 
Fiat Coupé 16V Turbo 195 ch (1994 – 1996)
Masse: 1320 kg (C) / 1340 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,995 L
Pneus: 205/50R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,5 / 2,176 / 1,523 / 1,156 / 0,917
Rapport de pont: 3,111
S.Cx: 0,603 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  6250 rpm
Infos + :
Puissance = 195 ch @ 5500 rpm
Couple = 297 Nm @ 3400 rpm
 
Fiat Coupé 20V Turbo (boite 5) 220 ch (1996 – 1999)
Masse: 1310 kg (C) / 1344 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 205/50R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,8 / 2,235 / 1,52 / 1,156 / 0,914
Rapport de pont: 3,111
S.Cx: 0,603 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  7000 rpm
Infos + :
Puissance = 220 ch @ 5750 rpm
Couple = 310 Nm @ 2500 rpm
 
Fiat Coupé 20V Turbo (boite 6) 220 ch (1999 – 2000)
Masse: 1310 kg (C) / 1355 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 205/50R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,8 / 2,235 / 1,52 / 1,156 / 0,914 / 0,816
Rapport de pont: 3,176
S.Cx: 0,603 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  7000 rpm
Infos + :
Puissance = 220 ch @ 5750 rpm
Couple = 310 Nm @ 2500 rpm
 
Fiat Coupé 20V Turbo Plus 220 ch (1999 – 2000)
Masse: 1310 kg (C) / 1355 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 225/45R16
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,8 / 2,235 / 1,52 / 1,156 / 0,914 / 0,816
Rapport de pont: 3,176
S.Cx: 0,603 (Cx = 0,31)
Transmission: Traction
Régime maxi:  7000 rpm
Infos + :
Puissance = 220 ch @ 5750 rpm
Couple = 310 Nm @ 2500 rpm
 

