Nissan (8)
 
Nissan 350 Z 280 ch (2002 – 2006)
Masse: 1430 kg (C) / 1526 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,498 L
Pneus: 245/45R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,794 / 2,324 / 1,624 / 1,271 / 1 / 0,794
Rapport de pont: 3,538
S.Cx: 0,78 (Cx = 0,39)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6600 rpm 
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 6200 rpm
Couple = 363 Nm @ 4800 rpm
 
Nissan 350 Z 300 ch (2006 – 2007)
Masse: 1549 kg (C) / 1549 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,498 L
Pneus: 245/45R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,794 / 2,324 / 1,624 / 1,271 / 1 / 0,794
Rapport de pont: 3,538
S.Cx: 0,78 (Cx = 0,39)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 7250 rpm 
Infos + :
Puissance = 300 ch @ 6400 rpm
Couple = 354 Nm @ 4800 rpm
 
Nissan 350 Z 313 ch (2007 – 2009)
Masse: 1540 kg (C) / 1543 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,498 L
Pneus: 245/45R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,794 / 2,324 / 1,624 / 1,271 / 1 / 0,794
Rapport de pont: 3,538
S.Cx: 0,78 (Cx = 0,39)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 7500 rpm 
Infos + :
Puissance = 313 ch @ 6800 rpm
Couple = 358 Nm @ 4800 rpm
 
Nissan GT-R 485 ch (2008 - 2011)
Masse: 1740 kg (C) / 1788 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,799 L
Pneus: 285/35R20 
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 4,056 / 2,301 / 1,595 / 1,248 / 1 / 0,796
Rapport de pont: 3,7
S.Cx: 0,62 (Cx = 0,27)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7000 rpm 
Infos + :
Puissance = 485 ch @ 6400 rpm
Couple = 588 Nm @ 3200-5200 rpm

Nissan GT-R 530 ch (2011 - 2012)
Masse: 1730 kg (C) / 1800 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,799 L
Pneus: 285/35R20 
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 4,056 / 2,301 / 1,595 / 1,248 / 1 / 0,796
Rapport de pont: 3,7
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,26)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7100 rpm 
Infos + :
Puissance = 530 ch @ 6400 rpm
Couple = 612 Nm @ 3200-6000 rpm
 
Nissan GT-R 550 ch (2012 - )
Masse: 1740 kg (C) / 1783 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 3,799 L
Pneus: 285/35R20 
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 4,056 / 2,301 / 1,595 / 1,248 / 1 / 0,796
Rapport de pont: 3,7
S.Cx: 0,61 (Cx = 0,26)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 7100 rpm 
Infos + :
Puissance = 550 ch @ 6400 rpm
Couple = 632 Nm @ 3200-5800 rpm
 
Nissan Skyline GT-R (R33) 280 ch (1993 - 1998)
Masse: 1530 kg (C)
Cylindrée: 2,568 L
Pneus: 245/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,21 / 1,93 / 1,30 / 1,00 / 0,75
Rapport de pont: 4,11
S.Cx: 0,70 (Cx = 0,35)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 8000 rpm 
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 6800 rpm (Japon) / 302 ch @ 6800 rpm (export)
Couple = 358 Nm @ 4400 rpm (Japon)
 
Nissan Skyline GT-R (R34) 280 ch (1998 - 2003)
Masse: 1540 kg (C) / 1585 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 2,568 L
Pneus: 245/40R18
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,827 / 2,36 / 1,685 / 1,312 / 1 / 0,793
Rapport de pont: 3,55 / 3,266 (deux valeurs trouvées)
S.Cx: 0,70 (Cx = 0,35)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 8000 rpm 
Infos + :
Puissance = 280 ch @ 6800 rpm (Japon) / 327 ch @ 6800 rpm (export)
Couple = 397 Nm @ 4400 rpm (Japon

