Toyota (9)
 
Toyota Yaris II 1.3 16V VVT-i 87 ch (2005 – 2009)
Masse: 1017 kg (C)
Cylindrée: 1,296 L
Pneus: 185/60R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5):  3,545 / 1,913  / 1,310 / 1,027 / 0,850
Rapport de pont: 4,055
S.Cx: 0,71 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance: 87 ch @ 6000 pm
Couple: 121 Nm @ 4200 rpm
 
Toyota Yaris II 1.8 16V VVT-i TS 133 ch (2007 – 2009)
Masse: 1120 kg (C) / 1142 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,798 L
Pneus: 205/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5):  3,17 / 1,9  / 1,39 / 1,03 / 0,81
Rapport de pont: 4,31
S.Cx: 0,71 (Cx = 0,32)
Transmission: Traction
Régime maxi: 6400 rpm
Infos + :
Puissance: 133 ch @ 6000 pm
Couple: 173 Nm @ 4400 rpm
 
Toyota Yaris III 1.3 16V VVT-i 99 ch (2011 – )
Masse: 1022 kg (C)
Cylindrée: 1,329 L
Pneus: 175/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,538 / 1,913 / 1,392 / 1,029 / 0,818 / 0,700
Rapport de pont: 4,294
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,29)
Transmission: Traction
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance: 99 ch @ 6000 pm
Couple: 125 Nm @ 4000 rpm

Toyota MR 140 ch (2000 – 2007)
Masse: 975 kg (C) / 1047 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,794 L
Pneus: 205/50R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5):  3,166 / 1,904  / 1,31 / 0,969 / 0,815
Rapport de pont: 3,941
S.Cx: 0,606 (Cx = 0,35)
Transmission: Propulsion
Régime maxi:  6800 rpm
Infos + :
Puissance: 140 ch @ 6400 pm
Couple: 170 Nm @ 4400 rpm

Toyota MR2 Turbo 204 ch (1990 – 1993)
Masse: 1270 kg (C) / 1347 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 205/60R14
Rapports de boite (1/2/3/4/5):  3,285 / 1,96  / 1,322 / 0,92 / 0,73
Rapport de pont: 4,29
S.Cx: 0,55 (Cx = 0,31)
Transmission: Propulsion
Régime maxi:  7200 rpm
Infos + :
Puissance: 204 ch @ 6000 pm
Couple: 271 Nm @ 3200 rpm
 
Toyota Hilux Double Cabine 3.0 D-4D-F 4WD BVM 171 ch (2012 – )
Masse: 1960 kg (C)
Cylindrée: 2,982 L
Pneus: 265/65R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 4,32 / 2,33 / 1,44 / 1 / 0,79
Rapport de pont: 3,58
S.Cx: 1,10 (Cx = 0,39)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance: 171 ch @ 3600 rpm
Couple: 360 Nm @ 1400 rpm
 
Toyota Hilux Double Cabine 3.0 D-4D-F 4WD BVA 171 ch (2012 – )
Masse: 1990 kg (C)
Cylindrée: 2,982 L
Pneus: 265/65R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,52 / 2,04 / 1,40 / 1 / 0,72
Rapport de pont: 3,73
S.Cx: 1,10 (Cx = 0,39)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance: 171 ch @ 3600 rpm
Couple: 360 Nm @ 1400 rpm

Toyota GT 86 2.0 200 ch (2012 – )
Masse: 1200 kg (C) / 1274 kg (M - maxi revues)
Cylindrée: 1,998 L
Pneus: 215/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,626 / 2,188 / 1,541 / 1,213 / 1 / 0,767
Rapport de pont: 4,1
S.Cx: 0,65 (Cx = 0,33)
Transmission: Propulsion
Régime maxi:  7500 rpm
Infos + :
Puissance = 200 ch @ 7000 rpm
Couple = 205 Nm @ 6400-6600 rpm

Toyota Supra Bi-Turbo 330 ch (1993 - 1998)
Masse: 1630 kg (C) / 1642 kg (M - maxi revues) 
Cylindrée: 2,997 L
Pneus: 255/40R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5/6): 3,827 / 2,36 / 1,685 / 1,312 / 1 / 0,793
Rapport de pont: 3,133
S.Cx: 0,64 (Cx = 0,33)
Transmission: Propulsion
Régime maxi:  6750 rpm
Infos + :
Puissance = 330 ch @ 5600 rpm
Couple = 442 Nm @ 4800 rpm

