Volvo (5)
 
Volvo V70R AWD 250 ch (1998 - 1999)
Masse: 1672 kg (C) / 1796 kg (voiture utilisateur)
Cylindrée: 2,319 L
Pneus: 205/45R17
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,38 / 1,77 / 1,19 / 0,87 / 0,70
Rapport de pont: 4,00
S.Cx: 0,68 (Cx = 0,32)
Transmission: 4 roues motrices
Régime maxi: 6500 rpm
Infos + :
Puissance = 250 ch @ 6000 rpm
Couple = 350 Nm @ 2400-5000 rpm
  
Volvo 940 Turbo 165 ch (moteur B230FT) (1990-1992)
Masse: 1407 kg (C)
Cylindrée: 2,316 L
Pneus: 195/65R15
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 4,03 / 2,16 / 1,37 / 1 / 0,79
Rapport de pont: 3,31
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,36)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6000 rpm
Infos + :
Puissance = 165 ch @ 4800 rpm
Couple = 279 Nm @ 3450 rpm
 
Volvo 940 Turbo 165 ch (moteur B230FT / boite M90) (1993-1994)
Masse: 1407 kg (C)
Cylindrée: 2,316 L
Pneus: 195/65R15 
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,54 / 2,05 / 1,38 / 1 / 0,81
Rapport de pont: 3,54
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,36)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6000 rpm
Infos + :
Puissance = 165 ch @ 4800 rpm
Couple = 279 Nm @ 3450 rpm

Volvo 945 Turbo 165 ch (moteur B230FT / boite M90) (1993-1994)
Masse: 1430 kg (C)
Cylindrée: 2,316 L
Pneus: 195/65R15 
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,54 / 2,05 / 1,38 / 1 / 0,81
Rapport de pont: 3,54
S.Cx: 0,79 (Cx = 0,38)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: 6000 rpm
Infos + :
Puissance = 165 ch @ 4800 rpm
Couple = 279 Nm @ 3450 rpm
 
 
Volvo 940 Turbo 135 ch (1995-1996)
Masse: 1380 kg (C)
Cylindrée: 2,316 L
Pneus: 195/60R15 
Rapports de boite (1/2/3/4/5): 3,54 / 2,05 / 1,38 / 1 / 0,81
Rapport de pont: 3,54
S.Cx: 0,74 (Cx = 0,36)
Transmission: Propulsion
Régime maxi: ?
Infos + :
Puissance = 135 ch @ 4900 rpm
Couple = 230 Nm @ 2300 rpm

