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1 Terminal avec Seringue multifonctions
 1 Terminal avec Turbine à poussoir 420.000
 1 terminal avec  Micromoteur à air 20 000 tours              et Contre angle à poussoir avec spray externe,
 1 Terminal avec lampe à photo polymériser 
  Optilight LD MAX Gnatus.
 Clavier commandes des mouvements du fauteuil, 
 et du scialytique Persus.
  4 positions programmables
  Négatoscope LED intégré et une  tablette inox porte   instruments,
  Groupe hydrique avec pompe à salive.

	GNATUS G4
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1 Terminal avec seringue multifonctions
1 Terminal avec turbine LED Cobra 
1 Terminal avec turbine à poussoir 420.000 tours Gnatus
1 Terminal avec micromoteur à air 20 000 tours et Contre Angle à poussoir spray externe.
1 Terminal avec détartreur ultrasons P.A. Main Satelec  (livré avec 3 inserts)
1 Terminal lampe à polymérisé Optilight LD MAX Gnatus 
Clavier digital pour commandes unit, éclairage, fauteuil et groupe hydrique. Scialytique 5 LED 35000lux. 
Négatoscope LED intégré́.
Grande tablette orientable 32x41 cm
Dispositif de désinfection interne des cordons Bio system
	APPAREILS DE RADIOLOGIE
GNATUS Timex-70E Scissors    OWANDY -RX
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	La tête de la radio Timex 70EScissors est réalisée en matériau léger avec un degré élevé d’isolation du rayonnement. Le bras compensé et les articulations de la radio permettent une rotationde180° et un positionnement précis.
Clavier ergonomique à commande numérique par micro-processeur.
	Grâce à son écran LCD de 3,7 pouces, l’Owandy- RX à haute fréquence possède l’option « déclencheur sans fil » qui permet la possibilité de contrôler l'émission des rayons-X à distance, garantissant ainsi la sécurité de l’opérateur. Fini les câbles qui trainent sur le plan de travail ! Votre liberté de mouvement est assurée.
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1Terminal avec seringue multifonctions,
1Terminal avec turbine LED Cobra Gnatus
1 Terminal avec micromoteur à air 20 000 tours Gnatus et contre angle à poussoir spray externe  
1 Terminal avec lampe à photo polymériser  Optilight LD MAX Gnatus ,
1 Terminal avec détartreur ultrasons P à Main Satelec (livré avec 3 inserts),
Clavier digital pour commandes des mouvements du fauteuil, scialytique et négatoscope.
Groupe hydrique  avec pompe à salive intégrée et kit d’aspiration chirurgicale préinstallé. Sensor pour commande d’eau du crachoir.
Scialytique 3 LED 25000lux.5positions programmables 
	                  GNATUS G8
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1 Terminal avec seringue multifonctions avec eau chaude,
1  Terminal avec Turbine LED Cobra Gnatus
1 Terminal Micromoteur électrique à lumière sans charbons MCX Bien-Air et contre angle à lumière Bien Air.
1 Terminal avec détartreur ultrasons P à Main Satelec (livré avec 3 inserts),
1 Terminal avec 2ème turbine à poussoir,
1Terminal avec Lampe à polymériser Optilight LD MAX Gnatus
Clavier digital avec négatoscope LED intégré́ pour commandes unit, éclairage fauteuil, décontamination interne des cordons et bloc d’eau, 
1 Caméra intra orale sans fil 
	                    COMPRESSEUR  DYNAMIC
                    avec / sans Meuble Acoustique
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. Maintenance Facile: Pas besoin de lubrification.
  Sans huile. 
. Hyper silencieux: niveau sonore :
·  58 dB sans meuble acoustique, 
·  48 dB avec meuble acoustique
. Réservoir propre: Tous les réservoirs d'air ont un
revêtement époxy interne. 
. Réglage automatique: interrupteur de pression de 
haute qualité utilisé pour contrôler  automatiquement 
la puissance du compresseur d'air 
. Pression réglable   


	
         VACUKLAV 31B+
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Vacuklav 31 B+ : Autoclave de paillasse issu de la gamme PRO CLASS B. 
*Système de verrouillage de porte sécurisé par micro-switch et électroaimant et une  nouvelle électronique dotée d’un microprocesseur capable de traiter simultanément plusieurs centaines de paramètres.
*Pompe à vide à anneau insensible aux huiles ou graisses.
*Cuve soudée en acier inoxydable : P.35xØ.25cm- 
Vol. 17L- 5 Plateaux : 35x19x2cm.
*Stérilisation de tout instrument, y compris « corps creux de type A emballé ».
*5 programmes de stérilisation (Rapide B – Rapide S - Objets fragiles emballés- Prions emballés) 
*2 programmes Test (Bowie et Helix)
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Le moteur endodontique rotation Endus Duo est adapté pour l'instrumentation 
et la préparation des canaux radiculaires pendant le traitement endodontique 
Cinq modes de fonctionnement pré-programmés : 
• Mode 1: Moteur électrique 
• Mode 2: Localisateur d’Apex  
• Mode 3: Moteur électrique + Localisateur d’Apex   - Fonction: AUTO / STOP 
• Mode 4: Moteur électrique + Localisateur d’Apex   - Fonction: AUTO/REVERSE
• Mode 5: Moteur électrique + Localisateur d’Apex   - Fonction: SLOW / BAS
- Permet de régler jusqu'à 9 étapes pré-programmées à la séquence de l'instrumentation rotative; 
- Grand écran LCD, coloré et avec une clarté suffisante 
Contra Angle 1: 1 Autoclave à 135 ° C.
Adaptable à n’importe quel système de rotation;
Programmable : Rotation de 125 à 625 tours par minute
Couple réglable 0,3 à 5,2 N.c m
	          
    SPHERE MEDICO DENTAIRE
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                         RVG - OWANDY
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        Owandy Radiology met à disposition
        des praticiens :

· le capteur Optéo : 1er capteur intra-oral intelligent doté de la technologie CMOS et intégrant l'innovation A2-S.
· le capteur One, capteur abordable et direct USB
	 COBRA ULTRA VISION TURBINE QUI CHANGE LA VIE
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Le COBRA LED ultra Vision* Aide dans le diagnostic différentiel de la carie. Autoclavable jusqu'à 135°C
· Tête en acier trempé usinage de haute précision
· Rotation 420 000 RPM.
· 1 Bloc d’alimentation avec sélecteur : Mode LED 
· ou Mode Ultra vision. Type de connexion : Midwest 6 trous 
· Triple spray réparti symétriquement en direction de la partie coupante de la fraise. Roulement de haute précision à paliers et billes en céramique. 
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SIÈGE SOCIAL & SHOW ROOM:
1 bis, Rue Djebel El Fath  Le Passage  - 1001-Tunis 
Tél:+216 71 341 370 +216 71 352 891_Fax:+216 71 338 443
E-mail: sphere.medident@gnet.tn
Site Web: www.sphere-medico-dentaire.com
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