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Article 1: Définition technique d’une caisse à savon
La caisse a savon est un véhicule possédant au moins trois roues, un système de direction, la fabrication de la caisse doit être
artisanale. Les contraintes de construction sont minimales afin de favoriser l’imagination et la créativité des participants. Pour
autant, il faut veiller à ce que la caisse à savon ne présente pas de danger pour l’équipage et les spectateurs. Afin de limiter les
dangers voici quelques recommandations techniques qui devraient limiter les risques d’accident : (ces dimensions ne sont que
des recommandations à chacun de les évaluer suivant sa créativité)
Dimensions : une caisse à savon doit être de taille raisonnable : longueur 2.50 m largeur 1.50 m Poids : le poids de la caisse ne
doit pas dépasser 150 kg Hauteur : Afin de limiter les risques de déséquilibre une hauteur de 2.50 m maxi est recommandée,
Garde au sol comprise entre 5 cm 30 cm,
Siège : le conducteur doit être assis au plus près du châssis. Pour la protection des jambes et des pieds de l’équipage, la caisse
doit être équipée d’un plancher fermé.
Roue : c’est un des éléments les plus importants de la construction, elles devront être de bonne qualité, de préférence, gonflable.
Des roues de 20 pouces sont recommandées.
Freinage: commandé par sabot direct sur pneu, frein de vélo, disque ou tambour. Les freins sont obligatoires et doivent
fonctionner indépendamment de la direction et agir simultanément sur deux roues au minimum.
Sécurité avant tout : Les matériaux utilisés ne doivent pas représenter de danger pour l’équipage et le public ; pas d’objet saillant,
chaque élément de la caisse bien fixé ! Les conducteurs et éventuels copilotes devront impérativement être en mesure de
s’extraire rapidement de leur véhicule.
Remorquage : Des attaches pour le remorquage doivent être prévues à l'avant et à l'arrière des véhicules (anneaux de 2.5 cm de
diamètre intérieur minimum). Ces attaches doivent être boulonnées ou soudées. Attention Le port du casque, des gants et des
vêtements de course est obligatoire pendant les remontées., une corde d’une longueur de 2.00 m équipée de deux
mousquetons.
Equipement : Le port du casque (casque moto recommandé mais les casques de ski ou roller peuvent convenir), des gants, de
pantalons, haut à manches longues, et de chaussures fermées est obligatoire. (il est possible d’adjoindre des protections
complémentaires, coudières, genouillères…) 2 pilotes maxi par caisse (en même temps)
Les publicités sont autorisées sur les caisses à savon.
