Partie 1 : Partie QCM

1.Une eau usée est caractérisée par 3 types de fractions polluantes, lesquelles?
X 	Les MES (Matières En Suspension)
X	Les matières colloïdales
X	Les composés dissous (essentiellement Virus et Bactéries)
2. La production de boues depuis plusieurs années est
X	En augmentation du fait des normes des stations d'épuration
En diminution du fait de l'amélioration des stations d'épuration
Stable car le volume d'eau traité reste identique
En augmentation du fait du raccordement des fosses septiques sur le réseau d'assainissement
3. Les boues sont composées essentiellement
X 	De matières minérales
X 	De matières organiques biodégradables
De matières organiques non-biodégradables
De matières en suspensions
4. Citer les 2 principales étapes de la filière de traitement des boues
X 	Epaississement
X 	Déshydratation
5. Citer au moins 2 filières de valorisation des boues
X 	Epandage
X  	Compostage
Incinération (valorisation thermique)
6. Citer les 3 principales étapes du traitement des boues à Marseille
X 	Epaississement
X 	Digestion anaérobie
X 	Centrifugation
7. Dans le prix de l'eau, combien représente la part assainissement (en %) ?
X 	Environ 30%
8. Dans le cas de Marseille, combien représente le coût d'évacuation des boues (en euros/m3 d' eau usée) ?
X	Environ 0.1 euros/m3 d'eau usée
9. Pourquoi rajoute t-on une étape de stabilisation des boues avant la déshydratation dans les grosses stations d'épuration?
X	Pour éliminer les problèmes d'odeurs
Pour réduire leur volume
Pour pouvoir les déshydrater par la suite
Pour pourvoir les épaissir
