

Gazette 1er Janvier 
Du  côté des Optimists c’est une trentaine de kits qui ont été vendus et quelques bateaux fabriqués sur plan.
Nous faisons tout pour organiser cette année une rencontre Nationale .

Depuis la sortie du kit, nous avons modifié certaines choses pour améliorer ce magnifique bateau de régate 

	
1) Comprendre l’Opti-Footy.
2) Cliquer sur le sigle.
	


	2) Le nouveau matériau qui  ressemble au contre plaqué, mais qui se découpe au cutter
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	3 Faire des boites avec ce matériau
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	4) Quand tu colles la coque laisse une partie du scotch non collé ; beaucoup plus facile a enlever ensuite ; sinon tu fais des marques dans le dépron, même si cela n,a pas d’incidence  ensuite, c’est beaucoup plus facile  
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	6) Avant deux petites bagues tenaient l’axe du safran. Avec le recul, nous avons décidé de mettre un tube sur toute la longueur du tableau arrière, ce qui est beaucoup plus solide, les nouveaux kits auront cette pièce ; Quelquefois les anciens petits tubes cassaient t lorsque le bateau tombait par terre avec la force du vent par exemple. Maintenant c’est du solide.
Ne pas faire attention a cette photo, c’est de la bricole sur un très vieil Opti-Footy
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	7) Pour fermer la trappe, nous avons essayé de nombreux scotchs, beaucoup se décollent avec l’humidité, et cela joue sur l’étanchéité. Avec le recul nous avons un qui  scotch tient bien.
Scotch 3M
Cristal
	[image: https://media.sider.biz/images/700/364093.jpg]


	

	Un ou deux bateaux ont eu une petite infiltration entre l’angle avant entre la coque et le pont.
Un tout petit peu de joint ou de colle et op c’est résolu.
	[image: https://snappygoat.com/b/e2864a0733181d8b6e7caabe3db271c061bdfcb5]

	Quand vous collerez la liaison coque quille, vous pouvez faire avec cyano ou colle a double composant mais construisez solide ainsi que le tube de pied de mat. Nous avons vu lors de la régate du Havre deux optimists démâter, les pieds de mat s’arrachant par ce vent de force 6.
c’était des vieux optimist, mais nous n,avons plus d’inquiétude maintenant puisque dans les kits il y a des cloisons autour du pied de mat .Mais tout ce qui force un peu ; on s’applique et on colle …
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Il y a deux ans, nous mettions 4 piles lr6 puis certains sont passés a u lr3, puis maintenant packs de 4 piles lithium ou 4 accus puis cela avance c’est du lippo petite batterie légère ou aussi certains soudent 3 piles de piles lithium.
Bref, c’est la seule chose ou l’on est libre  a changer dans l’optimist.
Ils vont bientôt nous mettre une mini centrale nucléaire pour faire encore plus léger .
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	Et oui nous les normands nous naviguons dans l’eau salée. Er bein ! ca y est après la régate laser ou opti, ils sortent leur petit pulvérisateurs avec de l’eau douce , certains mettent du vinaigre blanc en plus  puis l’est le chiffon , le kleenex et la peau de chamois.
Puis sur les opti certains sortent la trappe ou il y a les servos, puis passage entérement  sous l’eau tiéde pour enlever le sel , puis séchoir a main pas trop chaud , puis w 40 Puis encore séchoir a main tiéde et c’est reparti pour une prochaine sortie..
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	Les voiles d’opti étaient en tissu a notre guise et maintenant dans le kit c’est des  superbes voiles mylard imprimées, et cela va encore évoluer dans les nouveaux kits elles seront imprimées avec ton no de voile que tu auras réservé a l’association des propriétaires  
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	Nous avions le jeu A+
Le jeu A
Le jeu b
Le jeu C
 Et maintenant le jeu D.
Oui oui un opti sort avec plus de 40 nœuds de vent.Tu nous crois pas viens voir viens voir………
A télécharger sur le forum footy.
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	Le blouson spécial Opti sortira courant Janvier.
Nous avons pris un exemple, ce ne sera pas celui là…..
Bientôt dans votre boutique Opti
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	14/15 Juillet 
Le premier grand événement Footy et Opti-Opti.
La Golden Cup
L’équivalent du Championnat du monde .
Nous commençons la préparation.
Nous aurons besoin de mains pour nous aider…..
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Saison 2018

	dates
	série
	lieu
	horaires
	Prix 
	officielle courseulles 
	validation
	Coef marée

	Janvier
	
	
	
	
	
	
	

	 Mer 3 
	laser
	Courseulles
	14h/16h30
	
	Officielle Courseulles
	validé
	//////

	Dim 14
	Opti/footy
	Courseulles
Ou Ouistreham
	Journée 
	 5 E
	 Circuit Opti France
1er manche officielle

	validé
	//////

	Février
	
	
	
	
	
	
	

	Dim 4
	Laser
	Le Havre
	Journée 
	5 E
	Officielle Laser France
	validé

	

	Dim 11
	Opti/footy
	Calvados
	Journée 
	5 E
	 officielle courseulles
	
	/////

	Dim 25
	Laser
	Calvados
	Journée 
	5 E
	Officiel laser France
Officielle Courseulles
	Validé
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