Obtenir un devis mur porteur

Le mur porteur a de multiples avantages pour votre habitation notamment l'assurance d'une solidité à la construction, éviter la déformation de celle-ci, un support de la toiture et les autres murs également. 
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On distingue généralement 3 types de murs porteurs:
· Murs porteur de façade ou ceux extérieur
· Murs de soubassement
· Murs de refend
Avant d'envisager vos travaux de mur porteur, il est impérativement nécessaire de faire appel à un bureau d'étude de structure.
Pourquoi un bureau d'études techniques
Le BET, bureau d'études techniques vous permet d'obtenir la faisabilité technique de votre projet de trémie ou de mur porteur, c'est-à-dire il va réaliser une étude d'ouverture de mur porteur en effectuant ainsi un calcule de structure pour réaliser des schémas (technique d'ouverture, type de fer…). De plus, l'étude technique réalisée par le BET sert à estimer le budget à prévoir. 

Comment connaitre un mur porteur ?
Afin de savoir si vous aviez un mur porteur par rapport à une simple cloison, il y a de nombreux indices à analyser: 
· Plan de l'habitat: principalement, le mur porteur sera représenté sur le plan par un trait plus au moins épais qu'une cloison.
· Épaisseur du mur: si vous trouviez que le mur fait au moins 15 cm d'épaisseur, il est fortement probable qu'il est un mur porteur.
· Son émis par le mur: le bruit émis, quand on tape sur un mur, il est profond et sourd. Mais il ne faut pas la considérer comme une règle générale.
· Position du mur: le mur porteur soutient souvent une charpente, des poutres, un autre mur ou un plancher.
   
Ouvrir un mur porteur en maison 
Si vous habitiez dans une maison individuelle et vous pensiez ouvrir un mur de façade notamment une baie vitrée ou une fenêtre, vous devez déposer auprès de la mairie, une déclaration préalable de travaux avec vos notes de calcul et attendez ensuite l'acceptation de la Mairie. 
Mais il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme en cas si vous vouliez démolir un mur porteur situé à l'intérieur de votre habitation.
Démolir un mur porteur mitoyen 
Pour casser un mur porteur mitoyen en cas de maison individuelle ou d'appartement, il est impérativement nécessaire de faire appel à un huissier pour afin de réaliser un état des lieux contradictoire, il vous permet de prévoir le potentiel de dommages avant de lancer votre chantier.
Durée des travaux d'aménagement d'un mur porteur 
La démolition d'un mur porteur nécessite un délai qui peut être plus au moins longs, cela dépend des démarches à réaliser:
· Étude de faisabilité
· Déclaration préalable du chantier  
· Accord du projet par m'assemblée générale
· Réalisation des travaux
Pour connaitre si votre projet de mur porteur ou d'ouverture dans un mur porteur est techniquement réalisable, contactez BET, notre bureau d'études techniques en Île de France qui vous proposera un devis adéquat à votre besoin   

